Parametry
(opis parametrów i wymagań)
dotyczy:   	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Skaner dziełowy A2 z oprogramowaniem i stacją skanowania, instalacją i wdrożeniem, znak sprawy: AZP-261-16/2018

Miejscowość …………...........................……… Data: .............................
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia: 

I.
Nazwa/Producent: ...................………………………………………………, Model:………………………………………..

II.

Lp.	Nazwa komponentu, parametru lub cechy	Opis komponentu, parametru, cechy lub wymagania 	
1.		Rodzaj skanera	Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem	
2.		Tryby skanowania	Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal	
3.		Maksymalny format skanowanych obiektów	Minimum 594 x 420 mm   (A2)	
4.		Przetwornik obrazu	Pojedynczy, liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy CCD	
5.		Rozdzielczość optyczna urządzenia	Minimum 400 dpi	
6.		Prędkość skanowania	Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 2 s.	
7.		Płyta dociskowa	Skaner musi być wyposażony w ruchomą, szklaną płytę dociskową, umożliwiającą dociśnięcie podczas skanowania obydwu rozwartych pagin skanowanego dzieła	
8.		Stół roboczy	Skaner musi być wyposażony w specjalny stół roboczy, umożliwiający ekspozycję i skanowanych obiektów w pozycji płaskiej oraz w pozycji V. Kąt rozwarcia pagin skanowanego dzieła w trybie V nie może być większy niż 140⁰	
9.		Układ optyczny	Układ optyczny skanera musi umożliwiać poprawne skanowanie w trybie płaskim oraz w trybie V	
10.		Interfejs fizyczny	Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, USB lub inny zapewniający sprawny transfer plików z obrazami	
11.		Interfejsy użytkownika	Skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych.
Skaner musi być umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW.	
12.		Dystrybucja plików	Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami:
a)	bezpośrednio na wskazany udział sieciowy,
b)	bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP,	
13.		Obsługa zewnętrznych nośników pamięci	Skaner musi być wyposażony w minimum dwa porty USB oraz  umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym.	
14.		Oświetlenie	Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR.
Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału.	
15.		Korekcja obrazów	Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera.
Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki.	
16.		Oprogramowanie	Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do skanowania i obróbki plików z obrazami.
a)	Oprogramowanie musi umożliwiać automatyzację czynności związanych ze skanowaniem, obróbką obrazów cyfrowych oraz ich dystrybucją i zapisem.
b)	Architektura oprogramowania musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wprowadzania obiektów cyfrowych do systemu, poprzez skanowanie lub import, przetwarzania i obróbki obrazów oraz kontroli poprawności wykonania poszczególnych czynności. 
c)	Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł.
d)	Oprogramowanie musi zapewniać przepływ oraz kontrolę wprowadzonych obiektów od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję, kontrolę jakości aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów.
e)	Wszelkie operacje na obrazach realizowane przez operatorów lub system automatycznie muszą odbywać się w taki sposób aby, w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakościowej, nie było konieczności powtórnego wprowadzania do systemu obiektów cyfrowych.
f)	Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych:
•	metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów;
•	metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji;
•	metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych;
g)	Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie różnych schematów w ramach procesu digitalizacji oraz realizować proces zgodnie z zawartymi w schematach założeniami. W ramach schematu musi być możliwe wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie:
•	stworzenie zadania;
•	skanowanie;
•	import obrazów;
•	przetwarzanie obrazu;
•	eksport plików;
•	przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych;
•	kontrola jakości;
•	zapis rezultatów.
h)	Oprogramowanie musi zapewniać:
•	automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu;
•	automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp.
•	automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu;
•	automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła)
i)	Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach:
•	skalowanie obrazów;
•	zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC;
•	konwersję formatów plików;
•	konwersję obrazów do postaci monochromatycznej;
•	regulację jasności oraz kontrastu;
•	wyostrzanie;
•	obrót;
•	prostowanie;
•	kadrowanie;
•	podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron;
j)	Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, pdf, pdf/a.
k)	Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. 
l)	Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora.

W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane:
•	automatyczna detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu;
•	automatyczna analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp.
•	automatyczna detekcja koloru tła skanowanego obiektu;
•	automatyczna detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła )
•	podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron;
•	automatyczne kadrowanie w oparciu o analizę zawartości obrazu;
•	konwersja formatów wyjściowych plików;
•	tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane;

W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania:
•	oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych;
•	wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny

m)	Oprogramowanie musi oferować narzędzia wspomagające proces kontroli operacji wykonywanych na obiektach cyfrowych 
•	Podczas operacji automatycznego kadrowania zeskanowanego dzieła, na podstawie analizy wyliczonych rozmiarów stron, oprogramowanie musi prezentować operatorowi rozkład wyliczonych rozmiarów strony w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej;
•	Podczas operacji automatycznego prostowania stron, na podstawie analizy wyliczonego kąta korekty, oprogramowanie musi wskazywać operatorowi rozkład wyliczonych wartości kąta w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej;
	
17.		Gwarancja	Skaner musi być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela w ramach której zapewnione mają być:
a)	naprawa sprzętu w miejscu instalacji,
b)	wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy tj.  8-16  (bez ograniczeń co do liczby zgłoszeń).	
18.		Dostawa	Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania).
Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania (cztery osoby po 4 godziny). 
Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.	
19.		Wdrożenie	W ramach wdrożenia Wykonawca musi zrealizować:
1.	instalację oprogramowania opisanego w poz. 16, na stacji skanowania (poz.21);
2.	weryfikację poprawności zainstalowania poszczególnych komponentów/modułów;
3.	przeprowadzenie aktywacji zainstalowanej licencji;
4.	projekt architektury procesu digitalizacji dla pracowni Zamawiającego wraz z jej odtworzeniem i parametryzacją w środowisku oprogramowania (poz.16).
Architektura procesu digitalizacji obejmować musi następujące czynności:
1.	import obrazów cyfrowych;
2.	skanowanie obiektów;
3.	obróbkę obrazów cyfrowych obejmującą:
a)	podział na pojedyncze paginy w przypadku obiektów zawierających dwie sąsiednie paginy;
b)	precyzyjne kadrowanie do krawędzi strony;
c)	precyzyjne prostowanie stron;
d)	eksportowanie obrazów w zadanych formatach graficznych do zadanych lokalizacji;	
20.		Wsparcie	W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić:
a)	wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
b)	pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego,
c)	okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne,
d)	dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.	
21.		Stacja skanowania	Skaner musi być dostarczony ze stacją skanowania obejmującą komputer z klawiaturą i myszą oraz monitor LCD o przekątnej minimum 22 cale
Parametry komputera:
Procesor klasy: Intel Core i7
Pamięć RAM: 16GB
1 dysk twardy SSD o pojemności min. 240 GB
Dysk twardy magnetyczny o pojemności min. 1 TB
Napęd optyczny DVD +/-RW
System operacyjny Windows 10 64-bit PRO
Gwarancja - minimum 36 miesięcy w serwisie zewnętrznym
Parametry monitora:
Rodzaj matrycy: IPS
Typ matrycy: matowa
Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD)
Rodzaj podświetlenia – LED
Format obrazu - 16:9
Gwarancja– minimum 36 miesięcy w serwisie zewnętrznym	

 _____________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)