załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ PARAMETRY I CENY
Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostarczanie do siedziby IBD sprzętu komputerowego, znak sprawy: AZP-2401-13/2015

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o poniżej opisanych parametrach i w cenach:

Opis przedmiotu zamówienia. 
1)	Komputer obliczeniowy typ 1 – ilość sztuk 6
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12200 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Możliwość zastosowania procesorów 8 rdzeniowych ( fizycznych).	Tak/ Nie	
2.		Pamięć operacyjna	64GB z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do 128GB, osiem gniazd pamięci.	Tak/ Nie	
3.		Parametry pamięci masowej	Min. 2 TB SATA III 7200 obr./min. 6Gb/s, możliwość instalacji dysków SDD, SAS 10K oraz SAS 15K	Tak/ Nie	
4.		Wydajność grafiki	Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.2, DIRECTX 11.1 oraz Open CL 1.0, posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z obsługą dwóch monitorów o rozdzielczościach do 2560x1600 w teście grafiki 3D wynik min. 3200 punktów, posiadająca min 3GB pamięci DDR5. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ	Tak/ Nie	
5.		Wyposażenie multimedialne	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio	Tak/ Nie	
6.		Obudowa	Obudowa typu Tower z opcją rackowania. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25”. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa z zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy i zamkiem elektromagnetycznym. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zainstalowany zasilacz o mocy min 600W i sprawności min 90% załączyć wynik z badań sprawności zasilacza do oferty.	Tak/ Nie	
7.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność
-	5. Informacji o napędzie optycznym
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie	
8.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI
-kontroli sekwencji boot-ującej;
-startu systemu z urządzenia USB
-funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa	Tak/ Nie	
9.		Zarządzanie	1.Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2.Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
-zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3.Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.	Tak/ Nie	
10.		Oprogramowanie, system operacyjny, 	Oprogramowanie pozwalające na zdalną pracę przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera. System pozwalający zarządzać wydajnością poszczególnych komponentów komputera.
System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) Zainstalowany Windows 7 Pro 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty certyfikat ISO potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Deklaracja zgodności CE (do oferty dołączyć deklarację CE wystawioną przez producenta)
•	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się załączenia od oferty wydruku ze strony internetowej zawierającej katalog )
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft.	Tak/ Nie	
12.		Ergonomia	Maksymalnie 18 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzający spełnianie wymogu.	Tak/ Nie	
13	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie	
14	Wbudowane porty i złącza:	- porty wideo: min dwa cyfrowe złącza typu Display Port
- minimum 15 x USB w tym cztery dziewięciopinowe po dwa przodu i z tyłu.
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 
- 2 szt PS/2
Płyta główna z chipsetem min Intel® C602 Chipset, wyposażona w:
- 8 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 1600MHz
- sloty: 
2 x16 PCIe Gen3; 1 x8 PCIe Gen3; 1 x8 PCIe (x4) Gen2; 1 x4 PCIe (x1) Gen2
- 10 złącz SATA w tym min 2 szt SATA III
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..	Tak/ Nie	
15	Karta sieciowa:	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie	
16	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem SmartCard, Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie	
17	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti	Tak/ Nie	
18	Warunki gwarancji i serwisu 	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

2)	Komputer obliczeniowy typ 2 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
13.		Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18200 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony dla oferowanej konfiguracji komputera: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Możliwość zastosowania procesorów 12 rdzeniowych ( fizycznych).	Tak/ Nie	
14.		Pamięć operacyjna	Minimum 32 GB z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do min. 1TB, szesnaście gniazd pamięci.	Tak/ Nie	
15.		Parametry pamięci masowej	Min. 240 SDD, mozliwość zainstalowania dysków SAS 10K oraz SAS 15K	Tak/ Nie	
16.		Wydajność grafiki	Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.2, DIRECTX 11.1 oraz Open CL 1.0, posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z równoczesną obsługą dwóch monitorów o rozdzielczościach do 2560x1600.	Tak/ Nie	
17.		Wyposażenie multimedialne	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio	Tak/ Nie	
18.		Obudowa	Obudowa typu Tower z opcją rackowania. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25”. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa z zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy i zamkiem elektromagnetycznym. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zainstalowany zasilacz o mocy min 1100W i sprawności min 90% załączyć wynik z badań sprawności zasilacza do oferty.	Tak/ Nie	
19.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność
-	5. Informacji o napędzie optycznym
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie	
20.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI
-kontroli sekwencji boot-ującej;
-startu systemu z urządzenia USB
-funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa	Tak/ Nie	
21.		Zarządzanie	1.Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2.Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
-zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3.Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.	Tak/ Nie	
22.		Oprogramowanie, system operacyjny, 	Oprogramowanie pozwalające na zdalną pracę przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera. System pozwalający zarządzać wydajnością poszczególnych komponentów komputera.
System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) Zainstalowany Windows 7 Pro 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
23.		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty certyfikat ISO potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Deklaracja zgodności CE (do oferty dołączyć deklarację CE wystawioną przez producenta)
•	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się załączenia od oferty wydruku ze strony internetowej zawierającej katalog )
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft.	Tak/ Nie	
24.		Ergonomia	Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzający spełnianie wymogu.	Tak/ Nie	
13	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie	
14	Wbudowane porty i złącza:	- porty wideo: min dwa cyfrowe złącza typu Display Port
- minimum 10 x USB w tym osiem dziewięciopinowych po cztery z  przodu i z tyłu.
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 
- 2 szt PS/2
Płyta główna z chipsetem min Intel® C612 Chipset, wyposażona w:
- 16 złącz DIMM z obsługą do min1TB pamięci RAM 2133MHz
- sloty: 
2x16 PCIe Gen3; 2x8 PCIe; 2x1 PCIe
- 6 złącz SATA III
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..	Tak/ Nie	
15	Karta sieciowa:	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie	
16	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem SmartCard, Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie	
17	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti	Tak/ Nie	
18	Warunki gwarancji i serwisu 	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

3)	Komputer obliczeniowy typ 3 ilość sztuk -2 
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik min. 7000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 	Tak/ Nie	
2.		Pamięć operacyjna	8GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę	Tak/ Nie	
3.		Parametry pamięci masowej	Min. 1TB SATA III 7200 obr./min.	Tak/ Nie	
4.		Wydajność grafiki	Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości 2560x1600@60Hz	Tak/ Nie	
5.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki 	Tak/ Nie	
6.		Obudowa	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową LED min 21” o parametrach:
- rozdzielczośc matrycy min 1920x1080 Full HD
- kontrast typowy min 1000:1, 
- typowa jasnośc min 250 cd/m2,
- katy pochylenia w pionie min -5/+30 stopni
- plamka max 0,2655
Maksymalna suma wymiarów bez stendu 102 cm
Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie 1 szt dysku 3,5” lub do 2 szt 2,5” dysków (HDD/SSD/SED).  Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napedu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować, co najmniej:
•	awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
•	uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
•	uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o mocy max 230W i sprawności min 90%.
-      Wbudowana płyta główna z chipsetem min Q77, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz
- sloty: 1 szt mini PCIe, 1 szt MCR, 1 złącze mSATA, 
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1	Tak/ Nie	
7.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
8.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny
-	5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie	
9.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-	blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Zintegrowany fabrycznie w obudowie czujnik otwarcia obudowy
5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
6. Pełna obsługa technologii V-Pro
7. Możliwość przejęcia konsoli KVM w trybie graficznym.	Tak/ Nie	
10.		Zarządzanie	1.	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2.	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-	monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-	zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-	zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
-	zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-	technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-	nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-	wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3.	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.	Tak/ Nie	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty certyfikat ISO potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Deklaracja zgodności CE (do oferty dołączyć deklarację CE wystawioną przez producenta)
•	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się załączenia od oferty wydruku ze strony internetowej zawierającej katalog )
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft.	Tak/ Nie	
12.		Ergonomia	Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzający spełnianie wymogu.	Tak/ Nie	
13.	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie	
14.	Porty i złącza	1.	Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt Display Port, min. porty USB wyprowadzone na zewnątrz obudowy w tym min cztery dziewięciopinowe, port sieciowy RJ-45, porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe, 2 szt PS/2, zainstalowana kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczości max 1920x1080 z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie matrycy 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..	Tak/ Nie	
15.	Karta sieciowa	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie	
16.	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie	
17.	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti	Tak/ Nie	
18	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

4)	Komputer biurowy typ 1 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera	Oferuję	
1	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna	Tak/ Nie	
2	Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Możliwość zastosowania procesorów 8 rdzeniowych ( fizycznych)..	Tak/ Nie	
3	Pamięć operacyjna	8GB DDR3 SODIMM 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny	Tak/ Nie	
4	Parametry pamięci masowej	Min. 500 GB SATA 3.0 	Tak/ Nie	
5	Grafika	Grafika zintegrowana z procesorem, z pamięcią współdzieloną do 1,7GB powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) osiagajaca w teście wydajności Sysmark 2012 - 3D Modeling – co najmniej wynik 150 punktów,
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego 	Tak/ Nie	
6	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki min. 5W każdy	Tak/ Nie	
7	Obudowa	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21” Full HD 1920 x 1080,, matryca dotykowa z podświetleniem diodami LED.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)
wbudowana w obudowę kamera min. HD 720, wbudowany mikrofon
Zasilacz ergonomiczny zewnętrzny o mocy maksymalnie 120W	
Regulacja pochylenia w zakresie -5°~30°
Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100x100mm	Tak/ Nie	
8	Matryca	Rozmiar	
21”	

Maksymalna rozdzielczość	
Full HD 1920 x 1080	

Twardość matrycy 	
7H	

Gama koloru	
min. 72%	

Rozmiar plamki 	
0.2482	.2482	

Technologia 	
TN	

Kontrast statyczny	
min. 1000:1	

Jasności	
min. 250nits	

Kąty pion/poziom	
170/160 stopni	

Czas reakcji	
4ms	

Powłoka	
Matowa	

	Tak/ Nie	
9	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)	Tak/ Nie	
10	Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe 	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta  komputera 
Oprogramowanie producenta umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej 
Oprogramowanie producenta do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania producenta jak i sterowników dziejąca w tle.
Oprogramowanie producenta komputera  umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia)
Oprogramowanie producenta komputera  zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejsem użytkownika.
Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze
Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony  m.in. w funkcjonalność:
test procesora
test pamięci RAM,
test dysku twardego
test matrycy
test karty graficznej
test portów USB
test karty WIFI	Tak/ Nie	
11	BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB
Możliwość odczytania bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
wersji BIOS, modelu komputera, ilości pamięci RAM, typie procesora, nr seryjnym dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, kontrolerze audio.
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość włączenia/wyłączenia:
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kamery , portu szeregowego, panelu dotykowego
Możliwość włączenia/wyłączenia dowolnego portu USB z poziomu BIOS
Monitorowanie na poziomie BIOS temperatury i obrotów wentylatora procesora
Możliwość włączenia/wyłączenia podczas bootowania sytemu wyświetlania dowolnego logo, według potrzeb zamawiającego.	Tak/ Nie	
12	Certyfikaty i standardy	-	Certyfikat ISO9001, dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
-	Certyfikat TCO dla oferowanego modelu 
-	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
-	Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej , EnergyStar zgodny z normą 6.0
-	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej	Tak/ Nie	
13	Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć deklarację producenta)	Tak/ Nie	
14	Warunki gwarancji	-	3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres:
-	usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy
-	mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji
-	dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)
-	W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
-	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.	Tak/ Nie	
15	Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	Tak/ Nie	
16	Wymagania dodatkowe	Płyta główna wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza SODIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, min. dwa złącza SATA 3.0
Wbudowane porty w płytę główną: Min. 6 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 porty USB na krawędzi obudowy (minimum jeden port USB dosilony pozwalający na ładowanie zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 
Czytnik kart multimedialnych min. 6 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card,
Przycisk dostępu do menu na obudowie, min. dwa przyciski do obsługi menu, 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1
Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 b/g/n + bluetooth 4.0
Możliwość zastosowania opcjonalnie wbudowanego modułu NFC oraz czytnika SmartCard, 
Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka typu DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe 
Dołączony nośnik ze sterownikami	Tak/ Nie	

5)	Komputer biurowy typ 2 ilość sztuk 6
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa 	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 6000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ	Tak/ Nie	
2.		Pamięć operacyjna	2 x 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę	Tak/ Nie	
3.		Parametry pamięci masowej	Jeden dysk min. 1,5 TB SATA III 7200 obr./min.
Jeden dysk min. 120GB mSATA o przepustowości 6Gb/s zapis 80000 IOPS, Odczyt 41000 IOPS, złącze mSATA 	Tak/ Nie	
4.		Wydajność grafiki	Karta graficzna zgodna ze standardami DirectX 10.1, OpenGL 3.1 o rozdzielczości 2560x1600@60Hz osiągająca w teście wynik 2020 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: pas smark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.	Tak/ Nie	
5.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną 	Tak/ Nie	
6.		Obudowa	Obudowa typu mini Tower
Posiadająca na tylnym panelu złącza:
- Trzy cyfrowe porty DysplyPort
- Dwa cyfrowe porty DVI,
Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” oraz min 1 zewnętrzną półkę 3,5”. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
•	awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
•	uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
•	uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o mocy min 400W i sprawności min 90%.
Wbudowana płyta główna z chipsetem min H77, wyposażona w:
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 i 10
- czternaście złącz USB w tym cztery złącza USB dziewięciostykowe
- jedno złącze PCI-E x16 generacja 3, 
- trzy złącza PCI-E x 3 generacja 2	Tak/ Nie	
7.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
8.		Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)	Tak/ Nie	
9.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, 
-	5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, 
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie	
10.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-	blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Zintegrowany fabrycznie w obudowie czujnik otwarcia obudowy
5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa	Tak/ Nie	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
•	Deklaracja zgodności CE (do oferty dołączyć deklarację CE wystawioną przez producenta)
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List  wydruk dołączyć do oferty.	Tak/ Nie	
12.		Ergonomia	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta.	Tak/ Nie	
13.	Karta sieciowa	Z wyjściem RJ-45 10/100/1000 z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie	
14	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll	Tak/ Nie	
15	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW SuperMulti	Tak/ Nie	
16	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”
Każdy komputer oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym (kodem serwisowym) umieszonym na obudowie.
Możliwość sprawdzenia telefonicznego konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego (kodu serwisowego) bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela	Tak /Nie	

6)	Komputer biurowy typ 3 ilość sztuk 7
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Komputer stacjonarny przeznaczony do testowania środowiska wirtualnego i programistycznego. 	Oferuję	
1	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb, testów maszyn wirtualnych, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna programowania współbieżnego.	Tak/ Nie	
2	Wydajność obliczeniowa.	Jeden procesor (wymagana 1 szt.) 6-ścio rdzeniowy/12 to wątkowy klasy x86 w architekturze 64 bitowej, umożliwiający overlocking,  zaprojektowany do pracy w wysokowydajnych komputerach stacjonarnych, wspierający technologie wirtualizacji i wielowątkowość, o wydajności ocenionej przy częstotliwości nominalnej na co najmniej 12900 punktów zdobytych teście PassMark – CPU Mark. Wydajność procesora została określona na podstawie punktów zdobytych w teście PassMark - CPU Mark. 
Procesor musi być najnowszej generacji procesorów danego producenta w celu zapewnienia współpracy z najnowszymi technologiami wirtualizacji oraz technologiami programistycznymi. W celu zapewnienia oszczędności energii procesor powinien być wykonany w Litografii zapewniającej dużą oszczędność energii max. TDP 140W 
Wydajność powyższego procesora w oferowanym komputerze, zmierzona poprzez wykonanie na niej ww. testu powinna być nie mniejsza od wydajności konfiguracji referencyjnej z tym procesorem.
W procesorze muszą być zastosowane również technologie umożliwiające przyspieszenie pracy zwirtualizowanych aplikacji mocno obciążających pamięć. Technologie obniżające koszty pamięci i zużycia energii oraz sprzętowej optymalizacji zarządzania tablicami stron. Wymagana jest technologia zarządzania energią zapewniającą utrzymanie najniższych wymaganych poziomów napięcia zasilania i częstotliwości zegara mikroprocesora dopasowanych do bieżących potrzeb w zakresie mocy obliczeniowej.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności
przeprowadzenia testów Wykonawca może zostać poproszony o dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania testującego oraz dokładnego opisu wykonanych testów wraz z ich wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Tak/ Nie	
3	Płyta główna.	Płyta główna musi być kompatybilna z procesorem
Zawierająca chipset dedykowany dla procesora oraz wysokowydajnych komputerów stacjonarnych, używanych do obliczeń numerycznych oraz wydajnego przetwarzania graficznego 3D i 2D. Kontroler I/O. 
Na płycie musi być wbudowana karta dźwiękowa 
Złącza na płycie: 
•	Interfejs dysku (Ultra m2 socket SSD 32 GB/s)
•	PCIe Power Connector
•	4-pin HDD Saver Connector pozwalające na programowe  wyłączenie dysku twardego
•	Zintegrowany kontroler Serial ATA, co najmniej czteroportowy, z obsługą funkcji RAID 0 i RAID 1, w tym co najmniej 2 szt. dysków SATA III 
•	Min4 złącza, obsługa pamięci RAM DDR4 3000+(OC) wspierające pamięci DDR4 ECC / UDIMM, RDIMM
•	Płyta musi być certyfikowana do pracy z technologią pozwalającą na skorelowanie pracy wielu kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu oraz na wyświetlanie obrazu na wielu monitorach
Złącza na tylnym panelu:
•	1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
•	2 x RJ-45 LAN z podświetleniem LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
•	1 x eSATA Connector
•	S/PDIF Out
•	1 x Optical złącze optyczne
•	Audio Ports : HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
•	gniazdo Audio out, gniazdo mikrofonu 
•	4x USB 2.0
•	4x USB 3.0 	Tak/ Nie	
4	Pamięć RAM	Min. 4 GB  pamięci RAM min. DDR4 2133 MHz, bez kontroli parzystości (ECC), możliwość rozbudowy do min. 64 GB 	Tak/ Nie	
5	Karta graficzna	Grafika o wydajności ocenionej na co najmniej 350 punktów zdobytych teście PassMark PerformanceTest - G3D Mark. Wydajność karty graficznej została określona na podstawie punktów zdobytych teście PassMark - G3D Mark http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html lub http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html  .	Tak/ Nie	
6	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek lub równoważna.	Tak/ Nie	
7	Karta sieciowa	Zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	Tak/ Nie	
8	Obudowa	Obudowa Midi Tower kompatybilna z płytami głównymi micro ATX/ATX, metalowa: 
•	zapewni dostateczną ilość miejsca na ergonomiczne rozmieszczenie wszystkich elementów komputera oraz 3 szt. cichych wentylatorów
•	wspiera uporządkowanie kabli i montaż podzespołów
•	umożliwia serwisowanie komputera bez użycia narzędzi
Zasilacz o mocy min 800W z aktywnym PFC
Wnęki: 4 x 3,5” wewnętrzne, 1x2,5” wewnętrzne
Wnęki 2 x 5.25” zewnętrzne, 1x3,5”zewnętrzne
Kolor na zewnątrz i wewnątrz obudowy czarny lub zbliżony odcieniem do czarnego.
Posiada wnękę/ zagłębienie lub uchwyt do łatwego przenoszenia
Złącza na przednim panelu w górnej części obudowy lub na wierzchu obudowy w przedniej części:
•	2 x USB 2.0,
•	2 x USB 3.0,
•	gniazdo audio out, gniazdo mikrofonu,
•	wyłącznik zasilania.	Tak/ Nie	
9	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej. 
Komputer musi w pełni wspierać  wirtualizację Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 i Windows Serwer 2012R2, Vmware, VirtualBox. 
Wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation) lub nowszej.
Wsparcie dla funkcji DEP (Data Execution Prevention) lub nowszej.	Tak/ Nie	
10	Gwarancja	3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres. Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy	Tak/ Nie	
11	Certyfikaty	•	Deklaracja zgodności CE.
•	Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu
•	Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu	Tak/ Nie	
12	Wsparcie techniczne producenta	Każdy komputer oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym (kodem serwisowym) umieszonym na obudowie.
Możliwość sprawdzenia telefonicznego konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego (kodu serwisowego) bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	Tak/ Nie	

7)	komputer biurowy typ 4 ilość sztuk 2 
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera	Oferuję	
1	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna	Tak/ Nie	
2	Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. 	Tak/ Nie	
3	Pamięć operacyjna	8GB DDR3 SODIMM 1600MHz 	Tak/ Nie	
4	Parametry pamięci masowej	1 TB SATA 3.0 7200 rpm	Tak/ Nie	
5	Grafika	Karta graficzna zgodna ze standardem Shader 5.0, DIRECTX 11.1 oraz posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z obsługą dwóch monitorów zewnętrznych monitorów. Osiągająca w teście grafiki 3D wynik min. 4200 punktów, posiadająca min 1,7 GB pamięci GDDR5 256-bit. Pamięć taktowana nie mniej niż 3500MHz. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ	Tak/ Nie	
6	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki.	Tak/ Nie	
7	Obudowa	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem minimum 27” Full HD 1920 x 1080 o proporcjach 16:9 matryca dotykowa z podświetleniem diodami LED. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona).  Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720, wbudowany mikrofon. Regulacja pochylenia w zakresie -5°~15°. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100x100mm. Obudowa w kolorze białym lub srebrnym.	Tak/ Nie	
8	Matryca	Rozmiar minimum 27” o wzmocnionym kontraście błyszcząca wykonana w technologii IPS, 	Tak/ Nie	
9	Dodatkowo	 Mysz bezprzewodowa z gładzikiem, Klawiatura bezprzewodowa, 	Tak/ Nie	
10	System operacyjny	Dowolny 64-bitowy umożliwiający poprawną współpracę z pakietem Microsoft Office 2016. 	Tak/ Nie	
14	Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres:
•	usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy
•	mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji
•	dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)
W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.	Tak/ Nie	
15	Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	Tak/ Nie	
16	Wymagania dodatkowe	•	Płyta główna wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza SODIMM, 
•	obsługa do 32GB pamięci RAM,
•	 min. dwa złącza SATA 3.0
•	Wbudowane porty w płytę główną: Min. 4 x USB 3.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 
•	Dwa wyjścia cyfrowe umożliwiające poprawną współpracę z minimum dwoma zewnętrznymi monitorami o rozdzielczości minimum 3840x2160. 
•	Czytnik kart multimedialnych min. SDXC,
•	Przycisk dostępu do menu na obudowie, min. dwa przyciski do obsługi menu, 
•	Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 a/c + bluetooth 4.0
•	Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
•	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ 45
•	Dołączony nośnik ze sterownikami	Tak/ Nie	

8)	Monitor LCD typ 1 ilość sztuk 4
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

LP.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Matryca	Minimum 22” TN z podświetlaniem LED	Tak/ Nie	
2	Złącza 	1 x DisplayPort, 1 x D-SUB, 1x DVI, 3 x USB	Tak/ Nie	
3	Rozdzielczość, proporcje	1920 x 1080, 16:9	Tak/ Nie	
4	Jasność	250	Tak/ Nie	
5	Kontrast	Dynamiczny 5000000:1	Tak/ Nie	
6	Częstotliwość	Pozioma 25-90, Pionowa 50-76	Tak/ Nie	
7	Kąty widzenia	Pionowy 160; Poziom 170	Tak/ Nie	
8	Nachylenie	W zakresie od -5 do +25°	Tak/ Nie	
9	Wbudowane	Wbudowany HUB USB, obrotowa podstawa, 	Tak/ Nie	
10	Pivot 	Tak	Tak/ Nie	
11	Dodatkowo	Dołączone kable DVI, VGA, Audio, Zasilający	Tak/ Nie	
12	Pobór mocy	Typowo maksymalnie 35W, maksymalnie 37W		
13	Certyfikaty i standardy	-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 
-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft.	Tak/ Nie	
14	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak /Nie	

9)	Monitor LCD typ 2 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

LP.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Matryca	20” z podświetlaniem LED	Tak/ Nie	
2	Czas reakcji	1 ms (szary – szary)	Tak/ Nie	
3	Złącza ( kable )	1 x D-SUB (VGA), 2 x cyfrowe (1 x DVI, 1 x HDMI), Audio (mini-jack 3,5mm), 	Tak/ Nie	
4	Rozdzielczość	1920 x 1080	Tak/ Nie	
5	Jasność	250	Tak/ Nie	
6	Kontrast	80000000:1	Tak/ Nie	
7	Częstotliwość	Pozioma 34-80; Pionowa 55-75	Tak/ Nie	
8	Kąty widzenia	Pion 160; Poziom 170	Tak/ Nie	
9	Głośniki	2W	Tak/ Nie	
10	Dodatkowo	Dołączony kabel zasilający.	Tak/ Nie	
11	Pobór mocy	Typowo 20W, maksymalnie 22W	Tak/ Nie	
12	Certyfikaty i standardy	-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 
-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft	Tak/ Nie	
13	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/Nie	

10)	Monitor LCD typ 3 ilość sztuk 10
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Typ	LCD kolorowy 24” panoramiczny, matryca AH-IPS LED	Tak/ Nie	
2	Plamka	0,270mm	Tak/ Nie	
3	Rozdzielczość	1920 x 1200 16:10	Tak/ Nie	
4	Jasność	min. 300 cd/m2	Tak/ Nie	
5	Kontrast	Typowy min. 1000:1; Dynamiczny min. 5000000:1	Tak/ Nie	
6	Kąty widzenia (poziom/pion)	178°/178°	Tak/ Nie	
7	Czas reakcji matrycy	max 8 ms	Tak/ Nie	
8	Pozioma częstotliwość odświeżania	Od 24 do 90 kHz	Tak/ Nie	
9	Pionowa częstotliwość odświeżania	Od 50 do 76 Hz	Tak/ Nie	
10	Zakres pochylenia w pionie 	Od -5° do +30°	Tak/ Nie	
11	Zakres obrotu w poziomie (swivel)	+/- 45°	Tak/ Nie	
12	Wydłużenie w pionie	Min.: 11 cm	Tak/ Nie	
13	PIVOT	Tak	Tak/ Nie	
14	Pobór mocy	Typowo max 50W; Maksymalnie 55W	Tak/ Nie	
15	Normy	TCO 5.2, Energy Star 5.1, EPEAT Gold, deklaracja IT ECO	Tak/ Nie	
16	Inne	Wbudowany zasilacz; OSD; wejścia: DVI-D, Display Port, HDMI; SPDIF; zintegrowany 4 portowy hub USB;  opcjonalnie dołączane głośniki stereo, VESA 100x100; 	Tak/ Nie	
17	Certyfikaty i standardy	-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 
-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft	Tak/ Nie	
18	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/Nie	

11)	Monitor LCD typ 4 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Typ	LCD kolorowy 27” panoramiczny, matryca AH-IPS LED	Tak/ Nie	
2	Plamka	0,233 mm	Tak/ Nie	
3	Rozdzielczość	2560 x 1440 @ 60 Hz	Tak/ Nie	
4	Jasność	min. 350 cd/m2	Tak/ Nie	
5	Kontrast	Typowy min. 1000:1, dynamiczny 5000000:1	Tak/ Nie	
6	Kąty widzenia
(poziom/pion)	178°/178°	Tak/ Nie	
7	Czas reakcji matrycy	max 8ms	Tak/ Nie	
8	Pozioma częstotliwość odświeżania	Od 25 do 90 kHz	Tak/ Nie	
9	Pionowa częstotliwość odświeżania	Od 55 do 75 Hz	Tak/ Nie	
10	Zakres pochylenia w pionie (tilt)	Od -5 to do +20	Tak/ Nie	
11	Obrotowa podstawa 	Tak, w zakresie +/- 45°	Tak/ Nie	
12	Wydłużenie w pionie	Min.: 11 cm	Tak/ Nie	
14	Pobór mocy	Typowo max 65W; Maksymalnie 77W	Tak/ Nie	
15	Normy	Deklaracja IT ECO, ISO 14001	Tak/ Nie	
16	Inne	Wbudowany zasilacz; OSD; wejścia: DVI, Display Port; zintegrowany 4 portowy hub USB; głośniki stereo, VESA 100x100; 	Tak/ Nie	
17	Certyfikaty i standardy	-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 
-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft	Tak/ Nie	
18	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

12)	Urządzenie wielofunkcyjne  I ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Drukarka 
Prędkość druku min. 39 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 320 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 8 sekund; Automatyczny Podajnik min 560 stron A4 80g/m2;
Automatyczny druk dwustronny; Dołączone materiały eksploatacyjne tego samego producenta co drukarka pozwalające na wydruk 12 tys. str.; Interfejsy: 2 x USB, GigabitEthernet; Wbudowane czcionki: 80 skalowanych czcionek TruType, PCL 5c, PCL 6,PostScript 3; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 54dBA; 
Normatywny cykl pracy miesięcznej 75000; Pobór mocy nie więcej niż 770W podczas drukowania.	Tak/ Nie	
2	Kopiowanie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania 300x300dpi; Kopiowanie dupleksowe; Kopiowanie z możliwością ustawienia maksymalnej liczny kopii 99; Powiększanie dokumentu 400%; Pomniejszanie dokumentu 25%.	Tak/ Nie	
3	Skanowanie 
Rozdzielczość 1200x1200dpi; Prędkość skanowania cz-b 19 str./min; Skanowanie w kolorze 14 str./min; Formaty zapisywanych plików TXT, PG, PDF, BMP, RTF, PNG, TIFF; 
Pojemność automatycznego podajnika dwustronnego 50 kartek A4.	Tak/ Nie	
4	Faksowanie
Rozdzielność faksu 300x300dpi; Liczba stron zapisywana w pamięci 250; Wbudowana funkcja przekazywania faksów, możliwość blokady niechcianych faksów, faks polling oraz DRD; Możliwość wysyłania tego samego faksu do stu adresatów; Ogólne dane uradzenia :
Urządzenie posiadające min 256MB pamięci RAM, Sterowanie za pomocą dotykowego panelu LCD; Technologia druku laserowa lub LED; Urządzenie ma posiadać 3 podajniki papieru z możliwością rozszerzenia o kolejny podajnik; Dołączony program informujący administratora o stopniu zużycia tonera; 	Tak/ Nie	
5	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta dołączona do oferty, Certyfikat ENERGY STAR dołączyć do oferty wydruk ze strony epeat.net potwierdzający spełnienie warunku zużycia energii.	Tak/ Nie	
6	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

13)	Drukarka sieciowa A4  ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................
 
Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Drukarka 
Prędkość druku monochromatycznego min. 18 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 100 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 9 sekund; Rozdzielczość 1200x1200dpi
Drukowanie bezpośrednie pików PDF; Automatyczne Podawanie papieru min 140 stron A4 80g/m2; Druk dwustronny; Interfejsy: USB; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 50dBA; Normatywny cykl pracy miesięcznej 5000; Pobór mocy nie więcej niż 390W podczas drukowania; Urządzenie posiadające min 8MB pamięci RAM, Technologia druku laserowa lub LED; Urządzenie ma posiadać 2 podajniki papieru; Dołączony program informujący administratora o stopniu zużycia tonera.	Tak/ Nie	
2	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta dołączona do oferty, Certyfikat ENERGY STAR dołączyć do oferty wydruk ze strony epeat.net potwierdzający spełnienie warunku zużycia energii. 	Tak/ Nie	
3	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

14)	Drukarka sieciowa A4 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Drukarka 
Prędkość druku monochromatycznego min. 32 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 130 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 8 sekund; Rozdzielczość 1200x1200dpi
Drukowanie bezpośrednie pików PDF; Automatyczne Podawanie papieru min 280 stron A4 80g/m2; Automatyczny druk dwustronny; Interfejsy: USB, Host USB, GigabitEthernet; Wbudowane czcionki: 80 skalowanych czcionek TruType, PCL 5c, PCL 6,PostScript 3; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 54dBA; Normatywny cykl pracy miesięcznej 5000; Pobór mocy nie więcej niż 580W podczas drukowania; Urządzenie posiadające min 256MB pamięci RAM, Sterowanie za pomocą dotykowego panelu LCD; Technologia druku laserowa lub LED; Urządzenie ma posiadać 2 podajniki papieru z możliwością rozszerzenia o kolejny podajnik; Dołączony program informujący administratora o stopniu zużycia tonera.	Tak/ Nie	
2	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta dołączona do oferty, Certyfikat ENERGY STAR dołączyć do oferty wydruk ze strony epeat.net potwierdzający spełnienie warunku zużycia energii. 	Tak/ Nie	
3	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

15)	Urządzenie wielofunkcyjne  II ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Drukarka 
Prędkość druku min. 22 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 320 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 8 sekund; Automatyczny Podajnik min 340 stron A4 80g/m2;
Automatyczny druk dwustronny; Dołączone materiały eksploatacyjne tego samego producenta co drukarka pozwalające na wydruk 2 tys. str.; Interfejsy: 2xUSB, RJ45; Wbudowane czcionki: 80 skalowanych czcionek w tym  PCL 5c, PCL 6,PostScript 3; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 54dBA; Odbiornik papieru minimum 150 arkuszy. Normatywny cykl pracy miesięcznej 45000; Pobór mocy nie więcej niż 500W podczas drukowania.	Tak/ Nie	
2	Kopiowanie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania 600x600dpi; Kopiowanie dupleksowe; Kopiowanie z możliwością ustawienia maksymalnej liczny kopii 99; Powiększanie dokumentu 400%; Pomniejszanie dokumentu 25%. Prędkość kopiowania w kolorze min. 20 stron /min. Podajnik ADF 50 arkuszy.	Tak/ Nie	
3	Skanowanie 
Rozdzielczość 1200x1200dpi; Prędkość skanowania cz-b 19 str./min; Skanowanie w kolorze 20 str./min; Formaty zapisywanych plików zapisywane po przez e-mail FTP, HTTP, USB, Pojemność automatycznego podajnika dwustronnego 50 kartek A4.	Tak/ Nie	
5	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta dołączona do oferty, Certyfikat ENERGY STAR dołączyć do oferty wydruk ze strony epeat.net potwierdzający spełnienie warunku zużycia energii.	Tak/ Nie	
6	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

16)	Drukarka wydajna A4 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Prędkość druku mono 38 stron/min	Tak/ Nie	
2	Podajnik papieru na minimum 500 stron 	Tak/ Nie	
3	Rozdzielczość druku 1200 dpi	Tak/ Nie	
4	Złącza: USB, obsługa Parallel IEEE1284, wbudowane dwie karty sieciowe	Tak/ Nie	
5	Zainstalowane min. 512 MB pamięci RAM	Tak/ Nie	
6	Odbiornik papieru z podajników na min. 250 kartek	Tak/ Nie	
7	Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych typu notebook, tablet, smartfon.	Tak/ Nie	
8	Ilość czcionek wbudowanych minimum 89 	Tak/ Nie	
9	Automatyczny druk dwustronny wbudowany	Tak/ Nie	
10	Maksymalne zużycie energii podczas drukowania nie więcej niż 590W.	Tak/ Nie	
11	Zainstalowany dysk twardy SSD minimum 32GB 	Tak/ Nie	
12	Obsługa tonerów o wydajności powyżej 12 tys stron.	Tak/ Nie	
13	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak /Nie	

17)	Drukarka standardowa A4 do wydruku fotografii ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Rozdzielczość min. 4800x6400 DPI	Tak/ Nie	
2	Prędkość druku kolor, mono min. 35 str / min	Tak/ Nie	
3	Automatyczny podajnik dwustronny	Tak/ Nie	
4	Obsługiwana gramatura papieru min 280 g/m2	Tak/ Nie	
5	Podawanie papieru z podajników na min. 500 kartek	Tak/ Nie	
6	Interfejs USB, wbudowane dwie karty sieciowe	Tak/ Nie	
7	Dołączone wkłady na wydruk minimum 1500 stron.	Tak/ Nie	
8	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta drukarki dołączona do oferty	Tak/ Nie	
9	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

18)	Skaner ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Skaner Płaski A4.
Rozdzielczość skanowania min 4800x4800 dpi 48-bitów 	Tak/ Nie	
2	Na przednim panelu przyciski ułatwiające obsługę skanera, odpowiadające za wysyłanie skanów na e-mail, kopiowanie, automatyczne skanowanie, tworzenie klików PDF jednostronicowe i wielostronicowych.	Tak/ Nie	
3	Możliwość skanowania fotografii A4 z rozdzielczością 6400dpi bez podłączonego komputera.	Tak/ Nie	
4	Głębia kolorów wejściowa i wyjściowa minimum 48Bit.	Tak/ Nie	
4	Zasilanie przez port USB	Tak/ Nie	
5	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta drukarki dołączona do oferty.	Tak/ Nie	
6	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak- /Nie	

19)	Notebook typ 1 ilość sztuk 5
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Zastosowanie	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	Oferuję	
1	Procesor 	Procesor 64 bitowy o architekturze x86.	Tak/ Nie	
2	Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4300 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. 	Tak/ Nie	
3	Płyta główna	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 	Tak/ Nie	
4	Pamięć RAM	8GB DDR3 1600 MHz w jednym module SO-DIMM; Możliwość rozbudowy do 16GB	Tak/ Nie	
5	Pamięć masowa	Minimum 256GB SSD oraz 1TB 7200RPM	Tak/ Nie	
6	Ekran	Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości HD (1920x1080 pikseli.) Matryca antyodblaskowa z podświetlaniem LED o jasności minimum 250 nitów. Kontrast minimum 350:1. Wykonany w technologii dotykowej.	Tak/ Nie	
7	Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0 posiadająca minimum 20EU (Graphics Execution Units).  	Tak/ Nie	
8	Klawiatura i touchpad	Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą. Klawiatura w układzie US-QWERTY), musi posiadać minimum 103 klawisze. Touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. 	Tak/ Nie	
9	Multimedia	Czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy 2W.
Dwa mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Wbudowana kamera internetowa min. 1280 x 720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy.	Tak/ Nie	
10	Bateria i zasilanie	Wbudowana bateria umożliwiająca na pracę minimum 13,6 godziny; Dołączony szybki zasilacz z wbudowanym portem USB.	Tak/ Nie	
11	Waga	Max 2,25 kg z baterią.	Tak/ Nie	
12	Obudowa	Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z metalu. 	Tak/ Nie	
13	BIOS	•	Możliwość odczytania bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
•	Wersji BIOS wraz z bieżącą datą.
•	Numerze seryjnym komputera.
•	Ilości pamięci RAM.
•	Modelu procesora oraz częstotliwości jego taktowania.
•	Modelu dysku twardego wraz z jego numerem seryjnym.
•	Modelu napędu optycznego wraz z jego numerem seryjnym.
•	Możliwość wyłączenia zintegrowanego touchpada.
•	Możliwość wyłączenia karty LAN.
•	Możliwość wyłączenia karty WLAN.
•	Możliwość wyłączenia zintegrowanej karty AUDIO.
•	Możliwość wyłączenia napędu optycznego.
•	Możliwość wyłączenia czytnika kart.
•	Możliwość wyłączenia portów USB.
•	Możliwość wyłączenia modułu Bluetooth.
•	Możliwość wyłączenia zintegrowanej kamery. 
•	Możliwość wyłączenia czytnika linii papilarnych.
•	Możliwość wyłączenia wbudowanego w obudowę notebooka czytnika kart inteligentnych SmartCard.
•	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
•	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
•	Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
•	Możliwość ustawienia opcji braku możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
•	Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.	Tak/ Nie	
14	Certyfikaty	•	Certyfikat ISO9001, ISO14001, dla sprzętu (należy załączyć do oferty) 
•	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
•	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
•	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
•	Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz z lub załączyć certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy	Tak/ Nie	
15	Ergonomia	Aluminiowa podkładka pod nadgarstki; Wbudowana podświetlana klawiatura; Wbudowany czytnik kart SmardCard.	Tak/ Nie	
16	Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 
Czytnik linii papilarnych. Złącze typu Kensington Lock 	Tak/ Nie	
17	System operacyjny	Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) lub nowszy, zainstalowany z możliwością downgrade do poprzednich wersji Win 7 oraz Win 8	Tak/ Nie	
18	Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej.
Oprogramowanie producenta do zarządzania wbudowanym czytnikiem linii papilarnych
Oprogramowanie producenta do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania producenta jak i sterowników dziejąca w tle.
Oprogramowanie producenta komputera informujące użytkownika o problemach ze złączem zasilania zabezpieczające przed zwarciem w wtyku zasilającym. Oprogramowanie producenta komputera  umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia), umożliwiające analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek (CPU,GPU, HDD, RAM)
Oprogramowanie producenta komputera  zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejsem użytkownika.
Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych poprzez dedykowany port USB nawet w przypadku gdy notebook jest wyłączony i w trybie hibernacji.	Tak/ Nie	
19	Porty i złącza	Wbudowane porty i złącza :
•	1x 15-pin VGA, 1x Display Port, 1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) umożliwia włączenie komputera za pomocą prostego komunikatu sieciowego, 3x USB 3.0, (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w trybie hibernacji/uśpienia),Złącze dokowania; czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0, czytnik linii papilarnych, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo, moduł bluetooth 4.0, Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n, Ilość złączy graficznych oraz USB nie może być osiągnięta za pomocą konwerterów, przejściówek itp. 	Tak/ Nie	
20	Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka
Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania,
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego	Tak/ Nie	

20)	Notebook typ 2 ilość sztuk 6
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:
HD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast min 300:1, plamka max 0,254mm	Tak/ Nie	
2.		Wydajność obliczeniowa 	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 4350 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.passmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.	Tak/ Nie	
3.		Pamięć operacyjna RAM	8GB możliwość rozbudowy do min 16GB	Tak/ Nie	
4.		Parametry pamięci masowej	Min. 1TB GB SATA, 7200 obr./min. 	Tak/ Nie	
5.		Napęd	Wbudowany napęd obsługujący zapis na nośnikach 8.5 GB	Tak/Nie	
6.		Karta graficzna	Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 osiągająca w teście grafiki 3D średni wynik min. 450 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ	Tak/ Nie	
7.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki; Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza, rewind, and fast-forward; Wbudowana w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps)	Tak/ Nie	
8.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	6-cell, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 10 godzin; Zasilacz o mocy min. 65W	Tak/ Nie	
9.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
10.		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty certyfikat ISO potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Deklaracja zgodności CE (do oferty dołączyć deklarację CE wystawioną przez producenta)
•	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się załączenia od oferty wydruku ze strony internetowej zawierającej katalog )
•	Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft.	Tak/ Nie	
11.		Ergonomia	Wbudowana podświetlana klawiatura. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta).	Tak/ Nie	
12.		Waga i wymiary	Waga max 2.45 kg z baterią 6-cell
Szerokość: max 380 mm
Wysokość: max 30 mm 
Głębokość: max 260 mm	Tak/ Nie	
13.		Bezpieczeństwo	1.	BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:
-	możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub kartą SMART lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, eSATA, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, 
-	możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika linii papilarnych, modemu WWAN, modułu bluetooth, WLAN
-	kontrola sekwencji boot-ącej;
-	możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB
-	BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersji BIOS a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego.
2.	Wbudowany czytnik linii papilarnych
3.	Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4.	Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego
5.	Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit
6.        Złącze typu Kensington Lock	Tak/ Nie	
14.		Cechy użytkowe	a.	Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x DisplayPort 1.4a, 5 szt USB 3.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, czytnik SmartCard, czytnik linii papilarnych 
b.	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 oraz WLAN 802.11b/g/n działająca w zakresie 5.825 - 5.850 GHz i 2.402 - 2.482 GHz, 
c.	Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad i podświetlaniem.
d.	Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
e.	Wbudowany modem WWAN dla sieci 4G
f.	Napęd optyczny z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania.
g.	Torba: Dwu komorowa, nylonowa
h.	Dołączony nośnik ze sterownikami.	Tak/ Nie	
15.		Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak / Nie	

21)	Notebook typ 3 ilość sztuk 5
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” w technologii LED o proporcjach minimum 16:10	Tak/ Nie	
2.		Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 3710 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.passmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.	Tak/ Nie	
3.		Pamięć operacyjna RAM	16GB DDR3 1600MHz	Tak/ Nie	
4.		Parametry pamięci masowej	Min. 500 GB SATA	Tak/ Nie	
5.		Wydajność grafiki	Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 osiągająca w teście grafiki 3D średni wynik min. 450 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ	Tak/ Nie	
6.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki, Cyfrowe wejście i wyjście. Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza, Wbudowana w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps)	Tak/ Nie	
7.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	Min. 60WHr, Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 7 godzin. Zasilacz o mocy maksymalnej 60W	Tak/ Nie	
8.		System operacyjny	System operacyjny w pełni obsługujący Microsoft Office 2016.	Tak/ Nie	
9.		Certyfikaty i standardy	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD; Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się załączenia od oferty wydruku ze strony internetowej zawierającej katalog )	Tak/ Nie	
10.		Ergonomia	Zamontowany dysk musi być wykonany w technologii flash bez napędu mechanicznego. Komputer musi mieć wbudowane złącze do przesyłania danych z prędkością minimum 20Gb/s. 	Tak/ Nie	
11.		Waga i wymiary	Waga max 2,10 kg z baterią 6-cell
Szerokość: max 330 mm
Wysokość: max 24,4 mm 
Głębokość: max 230 mm	Tak/ Nie	
12.		Napęd	Wbudowany napęd DVD-RW	Tak/ Nie	
13.		Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty i złącza: minimum dwa złącza cyfrowe obsługujące przesyłanie danych takich jak dźwięk z obrazem jednocześnie. 2 szt USB 3.0; RJ-45; 1 x złącze słuchawkowe stereo liniowe wyjście cyfrowe, czytnik kart multimedialnych SD,SDXC; Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; Klawiatura (układ US –QWERTY), min 102 klawisze, Touchpad z obsługą gestów; Wbudowany moduł Bluetooth 4.0; Napęd optyczny 8x DVD +/- RW; Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania; Torba: Dwu komorowa, nylonowa; Dołączone i zainstalowane oprogramowanie producenta zainstalowanego systemu pozwalające na: edytowanie plików graficznych z rozszerzeniem *.png, *tiff, *jpg; Oprogramowanie do tworzenia cyfrowych plików wideo za pomocą wbudowanego w laptop złącza o transferze do 800 Mb/s. Wbudowane złącza nie mogą być osiągnięte za pomocą adapterów czy przejściówek.	Tak/ Nie	
14.		Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak –Nie	

22)	Notebook typ 4 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z matowym ekranem 13,3” o rozdzielczości: 2560x1440 w technologii LED, jasność min 320 nitów 	Tak/ Nie	
2.		Wydajność obliczeniowa	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 4150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.passmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.	Tak/ Nie	
3.		Pamięć operacyjna RAM	8GB DDR3 1600MHz	Tak/ Nie	
4.		Parametry pamięci masowej	500 GB SATA 	Tak/ Nie	
5.		Wydajność grafiki	Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 osiągająca w teście grafiki 3D średni wynik min. 450 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.passmark.com potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ	Tak/ Nie	
6.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki; Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza; 
Wbudowana w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps)	Tak/ Nie	
7.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	Min. 50WHr, Li-Polymerowa. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 13 godzin
Zasilacz o mocy maksymalnej 45Watt	Tak/ Nie	
8.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności:
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
9.		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
•	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony dołączony do oferty) (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się załączenia od oferty wydruku ze strony internetowej zawierającej katalog )
•	Certyfikat EnergyStar 5.0 – Komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu )
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List – na potwierdzenie wymagań należy dołączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft.	Tak/ Nie	
10.		Ergonomia	Wbudowana podświetlana klawiatura, Zamontowany dysk musi być wykonany w technologii flash Zamawiający wyklucza użycie napędu mechanicznego. Obudowa notebooka musi mieć wbudowaną lampkę sygnalizującą działanie podłączonego zasilacza.	Tak/ Nie	
11.		Waga i wymiary	Waga max 1.52 kg z baterią 4-cell
Szerokość: max 330 mm
Wysokość: max 17 mm 
Głębokość: max 230 mm	Tak/ Nie	
12.		Bezpieczeństwo	1.	BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:
-	możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych
-	możliwość ustawienia hasła na dysku 
-	dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, 
-	możliwość blokady/wyłączenia gniazda PCI Express, czytnika linii papilarnych, modułu bluetooth, WLAN
-	kontrola sekwencji BOOT-ącej;
-	możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB
-	BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersji BIOS a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego.
2.	 Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4.	 Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego
5.	 Złącze typu Kensington Lock	Tak/ Nie	
13.		Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty i złącza: minimum dwa złącza cyfrowe obsługujące przesyłanie danych takich jak dźwięk z obrazem jednocześnie. 2 szt USB 3.0; RJ-45; 1 x złącze słuchawkowe stereo liniowe wyjście cyfrowe, czytnik kart multimedialnych SD, SDXC; Wbudowana karta WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; Klawiatura (układ US –QWERTY), min 102 klawisze, Touchpad z obsługą gestów; Wbudowany moduł Bluetooth 4.0; Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania; Torba: Dwu komorowa, nylonowa; Dołączone i zainstalowane oprogramowanie producenta zainstalowanego systemu pozwalające na: edytowanie plików graficznych z rozszerzeniem *.png, *tiff, *jpg; Oprogramowanie do tworzenia cyfrowych plików wideo za pomocą wbudowanego w laptop złącza o transferze do 800 Mb/s Wbudowane złącza nie mogą być osiągnięte za pomocą adapterów czy przejściówek.	Tak/ Nie	
14.		Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak –Nie	

23)	Tablet typ 1 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Matryca min.10”dotykowa pojemnościowy o rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Matryca fabrycznie zabezpieczona przez producenta powłoką, która chroni przed zarysowaniem. 	Tak/ Nie	
2	Zainstalowany dysk min. 64GB	Tak/ Nie	
3	Pamięć operacyjna min. 4GB DDR3 1600MHz	Tak/ Nie	
4	Procesor minimum czterordzeniowy czterowątkowy taktowany max 2,39GHz	Tak/ Nie	
5	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności: - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie	
6	Obsługa sieci 4G przez wbudowany z tabletem modem niewystający po za obrys obudowy tabletu. Wbudowany bluetooth 4.0.	Tak/ Nie	
7	Wbudowane złącza: dwa złącza USB, Jedno złącze zasilania, Jedno wyjście na zewnętrzny monitor z obsługą rozdzielczości 2560 x1600, Wbudowane Accelerobetr, cyfrowy kompas, Wyjście minijack na słuchawki i wejście na mikrofon. Wbudowany czujnik oświetlenia otoczenia. Wbudowany przełącznik blokady obracania, Wbudowany system TPM. Wbudowany czytnik kart SD.	Tak/ Nie	
8	Praca na baterii min. trzynaście godzin.	Tak/ Nie	
9	Waga nie przekraczająca 660 gram		
10	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

24)	Tablet typ 2 ilość sztuk1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

LP.	Typ	Tablet 10.1”	Oferuję	
1	Zastosowanie	Tablet będzie wykorzystywany do korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej, w celach edukacyjnych, oraz do podstawowych aplikacji biurowych.	Tak/ Nie	
2	Ekran	Matryca wykonana w technologii IPS 2k (2560x1600), Wielkość około 10.1”, Ekran pojemnościowy multi-touch, 16 M kolorów 299 ppi, Wykonany ze szkła hartowanego o gładkiej powierzchni.	Tak/ Nie	
3	Procesor	Dedykowany do urządzeń typu tablet osiągający w teście pas smark CPU Mark min 1118 punktów. Procesor musi umożliwić płynną pracę z sysemem operacyjnym Windows oraz z aplikacjiami biurowymi.	Tak/ Nie	
4	Pamięć operacyjna RAM	Minimum 3072 MB	Tak/ Nie	
5	Parametry pamięci masowej	Wbudowana Minimum 32 GB SSD	Tak/ Nie	
6	Czytnik kart pamięci	MicroSD, microSDHC, microSDXC mogący odczytać kartę o maksymalnej pojemności do 128GB	Tak/ Nie	
7	Wyposażenie multimedialne	Dźwięk wysokiej jakości z możliwością cyfrowego wyciszania szumów pochodzących z zakłóceń zewnętrznych
Wbudowany mikrofon.	Tak/ Nie	
8	Obudowa	Kolor czarny, Odporność na wodę IP65, Odporność na kurz IP68, Waga nie więcej niż 400g	Tak/ Nie	
9	Łączność 	Wbudowane: 
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth@ 4.1, Modem 3G / 4G (LTE), Min. USB 2.0	Tak/ Nie	
10	Porty 	Micro USB (OTG), Gniazdo Audio jack stereo 3,5 mm , Micro SD, Karta SIM / Micro SIM	Tak/ Nie	
11	Wyposażenie dodatkowe	kamera min 7 Mpix ( z tyłu) z oomem cyfrowym 8x
kamera min 4 Mpix ( z przodu)
funkcja nagrywania filmów HD 1080p	Tak/ Nie	
12	Czujniki	G-Sensor, e-Compass, czujnik oświetlenia, czujnik Halla, czujnik wibracji.	Tak/ Nie	
13	Bateria	min Litowo-jonowa, 6000 mAh, czas pracy na baterii wg. producenta do 17 godzin, czas pracy w trybie odtwarzania wideo wg. producenta do 17 godzin	Tak/ Nie	
14	System operacyjny	Min Android 5.0 Lolipop z zainstalowaną przeglądarką oraz programem pocztowym, funkcja dyktafonu	Tak/ Nie	
15	Warunki gwarancji	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

25)	Tablet typ 3 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Matryca o rozdzielczości min 2048x1536 pikseli wykonana w technologii IPS	Tak/ Nie	
2	Zainstalowany dysk min. 32 GB	Tak/ Nie	
3	Pamięć operacyjna minimum 1GB 	Tak/ Nie	
4	System operacyjny obsługujący złącze Lightning; Maksymalna przekątna 10 cali; Procesor minimum czterordzeniowy 64-bitowy.	Tak/ Nie	
5	Procesor minimum czterordzeniowy	Tak/ Nie	
6	Obsługa sieci: 4G przez wbudowany z tabletem modem nie wystający po za obrys obudowy tabletu obsługujący nano-SIM; Bluetooth 4.0, Dwuzakresowa karta sieciowa 2,4GHz oraz 5GHz.	Tak/ Nie	
7	Praca na baterii min.  dziewięć godzin.	Tak/ Nie	
8	Waga maksymalnie 500gram	Tak/ Nie	
8	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	

26 ) Tablet typ 4 ilość sztuk 4
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1	Matryca o rozdzielczości min 2048x1536 pikseli Multi-Touch wykonana w technologii IPS	Tak/ Nie	
2	Zainstalowany dysk min. 128GB	Tak/ Nie	
3	Pamięć operacyjna minimum 1,9 GB DDR3	Tak/ Nie	
4	System operacyjny obsługujący złącze Lightning; Obsługa czytnika linii papilarnych Czytnik linii papilarnych; Maksymalna przekątna ekranu 8 cali; Procesor minimum dwurdzeniowy taktowany zegarem 1,3GHz.	Tak/ Nie	
5	Obsługa sieci: 4G przez wbudowany z tabletem modem nie wystający po za obrys obudowy tabletu obsługujący nano-SIM; Bluetooth 4,2; Dwuzakresowa karta sieciowa 2,4GHz oraz 5GHz.	Tak/ Nie	
6	Praca na baterii min. dziewięć godzin.	Tak/ Nie	
7	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie	
8	Waga nie więcej niż 300 gram, 	Tak/ Nie	

*Zgodnie z ustaleniami art. 91 ust 3a ustawy -Pzp informuję, że dostawa następującego sprzętu będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (nazwa i nr):
..............................................................................................................................................................................................................................................

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

Wartość oferowanych urządzeń (opisanych w tabelach) proszę przenieść do Formularza ofertowego (wypełniając odpowiednio pkt 1) wraz z doliczonym podatkiem VAT. Zsumowana wartość oferowanych urządzeń z uwzględnieniem ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego stanowi Cenę oferty.

_______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)