Załącznik nr 2.1 do SIWZ
FORMULARZ PARAMETRY I CENY

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sprzęt komputerowy oraz materiały komputerowe i sieciowe, z dopuszczeniem składania ofert częściowych oznaczenie sprawy: AZP-261-07/2018
część nr 1) - Sprzęt komputerowy

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o poniżej opisanych parametrach i w cenach:

Opis przedmiotu zamówienia. 
1)	Komputer obliczeniowy typ 1 – ilość sztuk 3
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa	Układ procesorów wielordzeniowych, obsługujący pamięci ECC osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16500 punktów (wynik ma być aktualny na dzień składania ofert). Wynik musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Tak/ Nie*	
2.		Pamięć operacyjna	64GB z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do 128GB, minimum osiem gniazd pamięci. Taktowanie min. 2133MHz	Tak/ Nie*	
3.		Parametry pamięci masowej	Możliwość instalacji min. 9,6TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot-Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.
Zainstalowane 4 dysków twardych 3,5” o pojemności min. 2TB NearLine SAS 7.2k każdy, typu Hot-Plug. Zainstalowany napęd DVD-RW	Tak/ Nie*	
4.		Wydajność grafiki	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli..	Tak/ Nie*	
5.		Wyposażenie	Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s;  umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, z min. 1GB pamięci cache	Tak/ Nie*	
6.		Obudowa	Obudowa typu Tower z opcją rackowania. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25”. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa z zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy i zamkiem elektromagnetycznym. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zainstalowany zasilacz o mocy min 750W i sprawności min 90% załączyć wynik z badań sprawności zasilacza do oferty.	Tak/ Nie*	
7.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność
-	5. Informacji o napędzie optycznym
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie*	
8.		Diagnostyka i bezpieczeństwo	- Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.
- zintegrowany z płytą główną moduł TPM
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.	Tak/ Nie*	
9.		Zarządzanie	Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadająca minimalną funkcjonalność :
- komunikacja poprzez interfejs RJ45
- podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging
- wbudowana diagnostyka
- wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych
- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń
- monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
- zdalna instalacja systemów operacyjnych
- wsparcie dla IPv4 i IPv6
- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii
- możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB
- integracja z Active Directory

Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH
- Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń
- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
- Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
- Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS
- Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika
- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
- Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń
- Szybki podgląd stanu środowiska
- Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
- Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
- Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia
- Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń
- Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu
- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu
- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
- Możliwość importu plików MIB 
- Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich
- Możliwość definiowania ról administratorów 
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych	Tak/ Nie*	
10.		Oprogramowanie, system operacyjny, 	Oprogramowanie pozwalające na zdalną pracę przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera. System pozwalający zarządzać wydajnością poszczególnych komponentów komputera.
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE (wystawioną przez producenta)
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List lub równoważną
•	wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)	Tak/ Nie*	
12.	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie*	
13.	Wbudowane porty i złącza:	Minimum 9 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, VGA D-Sub.
Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum sześć slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty przyjmujące karty pełnej wysokości.	Tak/ Nie*	
14.	Karta sieciowa:	Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT; w tym dwa zintegrowane z płytą główna nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB.	Tak/ Nie*	
15.	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem SmartCard, Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie*	
16.	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW min. x8 SuperMulti	Tak/ Nie*	
17.	Warunki gwarancji i serwisu 	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

2)	Komputer obliczeniowy typ 2 ilość sztuk 1
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa	Urządzenie osiągające w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny min. 2275 punktów. Możliwość zastosowania procesorów 12 rdzeniowych ( fizycznych).
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Tak/ Nie*	
2.		Pamięć operacyjna	Minimum 32 GB z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do min. 1TB, szesnaście gniazd pamięci.	Tak/ Nie*	
3.		Parametry pamięci masowej	Min. 240 SDD, mozliwość zainstalowania dysków SAS 10K oraz SAS 15K	Tak/ Nie*	
4.		Wydajność grafiki	Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.2, DIRECTX 11.1 oraz Open CL 1.0, posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z równoczesną obsługą dwóch monitorów o rozdzielczościach do 2560x1600.	Tak/ Nie*	
5.		Wyposażenie multimedialne	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio	Tak/ Nie*	
6.		Obudowa	Obudowa typu Tower z opcją rackowania. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25”. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa z zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy i zamkiem elektromagnetycznym. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zainstalowany zasilacz o mocy min 1100W i sprawności min 90% załączyć wynik z badań sprawności zasilacza do oferty.	Tak/ Nie*	
7.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność
-	5. Informacji o napędzie optycznym
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie*	
8.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI
-kontroli sekwencji boot-ującej;
-startu systemu z urządzenia USB
-funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa	Tak/ Nie*	
9.		Zarządzanie	1.Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2.Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
-zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3.Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.	Tak/ Nie*	
10.		Oprogramowanie, system operacyjny, 	Oprogramowanie pozwalające na zdalną pracę przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera. System pozwalający zarządzać wydajnością poszczególnych komponentów komputera.
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE
•	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net.
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
12.		Ergonomia	Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; 	Tak/ Nie*	
13.	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie*	
14.	Wbudowane porty i złącza:	- porty wideo: min dwa cyfrowe złącza typu Display Port
- minimum 10 x USB w tym osiem dziewięciopinowych po cztery z  przodu i z tyłu.
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 
- 2 szt PS/2
Płyta główna z chipsetem min Intel® C612 Chipset, wyposażona w:
- 16 złącz DIMM z obsługą do min1TB pamięci RAM 2133MHz
- sloty: 
2x16 PCIe Gen3; 2x8 PCIe; 2x1 PCIe
- 6 złącz SATA III
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..	Tak/ Nie*	
15.	Karta sieciowa:	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie*	
16.	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem SmartCard, Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie*	
17.	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti	Tak/ Nie*	
18.	Warunki gwarancji i serwisu 	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

3)	Komputer obliczeniowy typ 3 ilość sztuk 4 
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa	Procesor min. 2,7 GHz, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 9088 punktów Passmark CPU Mark. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Tak/ Nie*	
2.		Pamięć operacyjna	8GB 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę	Tak/ Nie*	
3.		Parametry pamięci masowej	2.5” SSD: Min. 256 GB SSD, SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.	Tak/ Nie*	
4.		Wydajność grafiki	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1782 MB pamięci.
Obsługująca funkcje:
- DirectX 12
- OpenGL 4.4
- OpenCL 2.0
- HLSL shader model  5.1	Tak/ Nie*	
5.		Wyposażenie 	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji)	Tak/ Nie*	
6.		Obudowa	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową LED min 21” o parametrach:
- rozdzielczośc matrycy min 1920x1080 Full HD
- kontrast typowy min 1000:1, 
- typowa jasnośc min 250 cd/m2,
- katy pochylenia w pionie min -5/+15 stopni
- katy obrotu lewo/prawo – w zakresie minimum 90 stopni (45 w lewo /45 w prawo)
- plamka max 0,2655
- Czas reakcji max 14ms.
Możliwość regulacji wysokości ekranu w zakresie co najmniej 110mm.
Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający. 
Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100.
Nie dopuszcza się podłączenia monitora za pomocą przewodu wyprowadzonego na zewnątrz obudowy.
Obudowa musi umożliwiać min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min możliwość zainstalowania 2 szt. dysków. W tym 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie 1 szt dysku 2,5” (HDD/SSD/SED).  Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napedu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować, co najmniej:
•	awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
•	uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
•	uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o mocy min 170W i sprawności min 90% przy 50% obciążeniu.
-      2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2400MHz
- sloty: 1 szt mini PCIe, 1 szt MCR, 1 złącze mSATA, 
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1	Tak/ Nie*	
7.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem  (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
8.		BIOS	-	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
-	wersji BIOS, 
-	ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
-	typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache, pojemności zainstalowanego dysku twardego
-	MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
-	Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
-	Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 
-	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
-	Możliwość wyłączania portów USB	Tak/ Nie*	
9.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-	blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Zintegrowany fabrycznie w obudowie czujnik otwarcia obudowy
5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
6. Pełna obsługa technologii V-Pro
7. Możliwość przejęcia konsoli KVM w trybie graficznym.	Tak/ Nie*	
10.		Zarządzanie	1.	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2.	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-	monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-	zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-	zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
-	zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-	technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-	nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-	wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3.	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.	Tak/ Nie*	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE 
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
12.		Ergonomia	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; Raport z badań dołączyć do oferty.	Tak/ Nie*	
13.	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie*	
14.	Porty i złącza	1.	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną,
2.	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego,
3.	min. 2 złącza SODIMM z obsługą do 32 GB DDR4 pamięci RAM. Konstrukcja komputera musi umożliwiać bez narzędziowy montaż i demontaż obu modułów pamięci,
4.	min. 1  złącze SATA NCQ AHCI w tym minimum 1 złącze SATA III 6 Gb/s, 
5.	min. jedno złącze M.2,
6.	min. jednak zatoka SLIM 5,25”, umożliwiająca instalację napędu optycznego. 
7.	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki na etapie produkcji, dedykowana dla danego urządzenia.
8.	Karta WiFi ac+ bluetooth, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL.
9.	Wbudowane porty: HDMI out, Display Port out, 1x złącze audio jack, 1 złącze line-out, min. 3 porty USB 3.0 oraz min. 4 porty USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera, wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..	Tak/ Nie*	
15.	Karta sieciowa	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie*	
16.	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie*	
17.	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti w formie napędu tackowego. 	Tak/ Nie*	
18.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

4)	Komputer biurowy typ 1 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
13.		Wydajność obliczeniowa	Procesor dwurdzeniowy/czterowątkowy, min. 2,20GHz, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6250 punktów Passmark CPU Mark. Wynik testu procesora należy załączyć do oferty w postaci wydruku z w/w strony. Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 51W. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Tak/ Nie*	
14.		Pamięć operacyjna	8GB 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę	Tak/ Nie*	
15.		Parametry pamięci masowej	2.5” SSD: Min. 512 GB SSD, SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.	Tak/ Nie*	
16.		Wydajność grafiki	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1782 MB pamięci.
Obsługująca funkcje:
- DirectX 12
- OpenGL 4.4
- OpenCL 2.0
- HLSL shader model  5.1	Tak/ Nie*	
17.		Wyposażenie 	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji)	Tak/ Nie*	
18.		Obudowa	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową LED min 23,5” o parametrach:
- rozdzielczośc matrycy min 1920x1080 Full HD
- kontrast typowy min 1000:1, 
- typowa jasnośc min 250 cd/m2,
- katy pochylenia w pionie min -5/+15 stopni
- katy obrotu lewo/prawo – w zakresie minimum 90 stopni (45 w lewo /45 w prawo)
- plamka max 0,2655
- Czas reakcji max 14ms.
Możliwość regulacji wysokości ekranu w zakresie co najmniej 110mm.
Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający. 
Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100.
Nie dopuszcza się podłączenia monitora za pomocą przewodu wyprowadzonego na zewnątrz obudowy.
Obudowa musi umożliwiać min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min możliwość zainstalowania 2 szt. dysków. W tym 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie 1 szt dysku 2,5” (HDD/SSD/SED).  Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napedu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować, co najmniej:
•	awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
•	uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
•	uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o mocy min 170W i sprawności min 90% przy 50% obciążeniu.
-      2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2400MHz
- sloty: 1 szt mini PCIe, 1 szt MCR, 1 złącze mSATA, 
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1	Tak/ Nie*	
19.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem  (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
20.		BIOS	-	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
-	wersji BIOS, 
-	ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
-	typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache, pojemności zainstalowanego dysku twardego
-	MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
-	Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
-	Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 
-	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
-	Możliwość wyłączania portów USB	Tak/ Nie*	
21.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-	blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Zintegrowany fabrycznie w obudowie czujnik otwarcia obudowy
5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
6. Pełna obsługa technologii V-Pro
7. Możliwość przejęcia konsoli KVM w trybie graficznym.	Tak/ Nie*	
22.		Zarządzanie	1.	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.
2.	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-	monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-	zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-	zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
-	zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-	technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-	nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-	wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
3.	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.	Tak/ Nie*	
23.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE 
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
24.		Ergonomia	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; Raport z badań dołączyć od oferty	Tak/ Nie*	
13.	Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)
-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	Tak/ Nie*	
14.	Porty i złącza	1.	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną,
2.	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego,
3.	min. 2 złącza SODIMM z obsługą do 32 GB DDR4 pamięci RAM. Konstrukcja komputera musi umożliwiać bez narzędziowy montaż i demontaż obu modułów pamięci,
4.	min. 1  złącze SATA NCQ AHCI w tym minimum 1 złącze SATA III 6 Gb/s, 
5.	min. jedno złącze M.2,
6.	min. jednak zatoka SLIM 5,25”, umożliwiająca instalację napędu optycznego. 
7.	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki na etapie produkcji, dedykowana dla danego urządzenia.
8.	Karta WiFi ac+ bluetooth, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL.
9.	Wbudowane porty: HDMI out, Display Port out, 1x złącze audio jack, 1 złącze line-out, min. 3 porty USB 3.0 oraz min. 4 porty USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera, wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..	Tak/ Nie*	
15.	Karta sieciowa	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie*	
16.	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)	Tak/ Nie*	
17.	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti w formie napędu tackowego. 	Tak/ Nie*	
18.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

5)	Komputer biurowy typ 2 ilość sztuk 5
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Oferuję	
1.		Wydajność obliczeniowa 	Procesor dwurdzeniowy/czterowątkowy, min. 3,20GHz, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 7700 punktów Passmark CPU Mark. Wynik testu procesora należy załączyć do oferty w postaci wydruku z w/w strony. Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 75W. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego..	Tak/ Nie*	
2.		Pamięć operacyjna	2 x 4GB 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę	Tak/ Nie*	
3.		Parametry pamięci masowej	Jeden dysk min. 2 TB SATA III 7200 obr./min.
Jeden dysk min. 250GB PCIe o przepustowości Szybkość odczytu 2100 MB/s, Szybkość zapisu 1300 MB/s	Tak/ Nie*	
4.		Wydajność grafiki	Karta graficzna zgodna ze standardami DirectX 11, OpenGL 4.0 o rozdzielczości 4096x2304@60Hz.	Tak/ Nie*	
5.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną 	Tak/ Nie*	
6.		Obudowa	Obudowa typu mini Tower
Posiadająca na tylnym panelu złącza:
- Dwa cyfrowe porty DVI, DisplayPort
Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” oraz min 1 zewnętrzną półkę 3,5”. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
•	awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
•	uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
•	uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o mocy min 500W i sprawności min 90%.
Wbudowana płyta główna z chipsetem min H77, wyposażona w:
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0/1/5/10
- czternaście złącz USB w tym cztery złącza USB dziewięciostykowe
- jedno wolne złącze PCI-E x16 generacja 3, 
- cztery złącza PCI-E x 3 generacja 2	Tak/ Nie*	
7.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
8.		Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7.	Tak/ Nie*	
9.		BIOS	-	Możliwość odczytania z BIOS: 
-	1. Wersji BIOS
-	2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
-	3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-	4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, 
-	5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, 
-	Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-	Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 	Tak/ Nie*	
10.		Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-	blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Zintegrowany fabrycznie w obudowie czujnik otwarcia obudowy
5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa	Tak/ Nie*	
11.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE.
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
12.		Ergonomia	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; 	Tak/ Nie*	
13.	Karta sieciowa	Z wyjściem RJ-45 10/100/1000 z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI	Tak/ Nie*	
14.	Urządzenia wskazujące	Klawiatura USB w układzie polski programisty, Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll	Tak/ Nie*	
15.	Napęd optyczny	Nagrywarka SATA DVD +/-RW SuperMulti	Tak/ Nie*	
16.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”
Każdy komputer oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym (kodem serwisowym) umieszonym na obudowie.
Możliwość sprawdzenia telefonicznego konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego (kodu serwisowego) bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela	Tak/ Nie*	

6)	Komputer biurowy typ 3 ilość sztuk 5
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Komputer stacjonarny przeznaczony do testowania środowiska wirtualnego i programistycznego. 	Oferuję	
1.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb, testów maszyn wirtualnych, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna programowania współbieżnego.	Tak/ Nie*	
2.	Wydajność obliczeniowa.	Procesor dwurdzeniowy/czterowątkowy, min. 2,8GHz, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 11080 punktów Passmark CPU Mark. Wynik testu procesora należy załączyć do oferty w postaci wydruku z w/w strony. Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 140W. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego..	Tak/ Nie*	
3.	Płyta główna.	Płyta główna musi być kompatybilna z procesorem
Zawierająca chipset dedykowany dla procesora oraz wysokowydajnych komputerów stacjonarnych, używanych do obliczeń numerycznych oraz wydajnego przetwarzania graficznego 3D i 2D. Kontroler I/O. 
Na płycie musi być wbudowana karta dźwiękowa 
Złącza na płycie: 
•	Interfejs dysku PCI-e
•	Zintegrowany kontroler Serial ATA, co najmniej sześcioportowy, z obsługą funkcji RAID 0 i RAID 1, w tym co najmniej 4 szt. dysków SATA III 
•	Min4 złącza, obsługa pamięci RAM DDR4 3333(OC) wspierające pamięci DDR4 
•	Płyta musi być certyfikowana do pracy z technologią pozwalającą na skorelowanie pracy wielu kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu oraz na wyświetlanie obrazu na wielu monitorach
Złącza na tylnym panelu:
•	1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
•	Audio Ports : HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
•	4x USB 2.0
•	4x USB 3.0 	Tak/ Nie*	
4.	Pamięć RAM	Min. 4 GB  pamięci RAM min. DDR4 2133 MHz, bez kontroli parzystości (ECC), możliwość rozbudowy do min. 64 GB 	Tak/ Nie*	
5.	Karta graficzna	Karta graficzna zgodna ze standardami DirectX 10.1, OpenGL 3.1 o rozdzielczości 2560x1600@60Hz.	Tak/ Nie*	
6.	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek lub równoważna.	Tak/ Nie*	
7.	Karta sieciowa	Zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	Tak/ Nie*	
8.	Obudowa	Obudowa Midi Tower kompatybilna z płytami głównymi micro ATX/ATX, metalowa: 
•	zapewni dostateczną ilość miejsca na ergonomiczne rozmieszczenie wszystkich elementów komputera oraz 4 szt. cichych wentylatorów
•	wspiera uporządkowanie kabli i montaż podzespołów
•	umożliwia serwisowanie komputera bez użycia narzędzi
•	Montaż napędów optycznych i dysków bez użycia narzędzi
Zasilacz o mocy min. 800W z aktywnym PFC
Wnęki: 4 x 3,5” wewnętrzne, 4x2,5” wewnętrzne
Wnęki 2 x 5.25” zewnętrzne, 
Kolor na zewnątrz i wewnątrz obudowy czarny lub zbliżony odcieniem do czarnego.
Posiada wnękę/ zagłębienie lub uchwyt do łatwego przenoszenia
Złącza na przednim panelu w górnej części obudowy lub na wierzchu obudowy w przedniej części:
•	2 x USB 2.0,
•	2 x USB 3.0,
•	gniazdo audio out, gniazdo mikrofonu,
•	wyłącznik zasilania.	Tak/ Nie*	
9.	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej. 
Komputer musi w pełni wspierać  wirtualizację Windows 8 Windows 8.1 i Windows Serwer 2012R2, Vmware, VirtualBox. 
Wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation) lub nowszej.
Wsparcie dla funkcji DEP (Data Execution Prevention) lub nowszej.	Tak/ Nie*	
10.	Gwarancja	3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres. Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy	Tak/ Nie*	
11.	Certyfikaty	•	Deklaracja zgodności CE.	Tak/ Nie*	
12.	Wsparcie techniczne producenta	Każdy komputer oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym (kodem serwisowym) umieszonym na obudowie.
Możliwość sprawdzenia telefonicznego konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego (kodu serwisowego) bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	Tak/ Nie*	

7)	komputer biurowy typ 4 ilość sztuk 2 
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera	Oferuję	
1.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna	Tak/ Nie*	
2.	Wydajność obliczeniowa	Procesor dwurdzeniowy/czterowątkowy, min. 3,2GHz, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 11080 punktów Passmark CPU Mark. Wynik testu procesora należy załączyć do oferty w postaci wydruku z w/w strony. Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 100W. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego	Tak/ Nie*	
3.	Pamięć operacyjna	8GB DDR4 SODIMM 2400MHz 	Tak/ Nie*	
4.	Parametry pamięci masowej	1 TB SATA 3.0 7200 rpm	Tak/ Nie*	
5.	Grafika	Karta graficzna zgodna ze standardem Shader 5.0, DIRECTX 11.1 oraz posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z obsługą minimum dwóch monitorów zewnętrznych monitorów, posiadająca min 6GB pamięci GDDR5 256-bit. Maksymalne taktowanie pamięci nie mniej niż 7000MHz. DTP maksymalnie 150W.	Tak/ Nie*	
6.	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki.	Tak/ Nie*	
7.	Obudowa	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem minimum 27” Full HD 1920 x 1080 o proporcjach 16:9 matryca dotykowa z podświetleniem diodami LED. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona).  Wbudowana w obudowę kamera min. HD 720, wbudowany mikrofon. Regulacja pochylenia w zakresie -5°~15°. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100x100mm. Obudowa w kolorze białym lub srebrnym.	Tak/ Nie*	
8.	Matryca	Rozmiar minimum 27” o wzmocnionym kontraście błyszcząca wykonana w technologii IPS, 	Tak/ Nie*	
9.	Dodatkowo	 Mysz bezprzewodowa z gładzikiem, Klawiatura bezprzewodowa, 	Tak/ Nie*	
10.	System operacyjny	Dowolny 64-bitowy umożliwiający poprawną współpracę z pakietem Microsoft Office 2016 oraz z wbudowanymi mechanizmami szyfrowania i zabezpieczenia chronią przed awariami systemu.	Tak/ Nie*	
11.	Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres jej trwania:
•	usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy
•	mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji
•	dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)
W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.	Tak/ Nie*	
12.	Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	Tak/ Nie*	
13.	Wymagania dodatkowe	•	Płyta główna wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min.2 złącza SODIMM, 
•	obsługa do 32GB pamięci RAM,
•	 min. dwa złącza SATA 3.0
•	Wbudowane porty w płytę główną: Min. 4 x USB 3.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 
•	Dwa wyjścia cyfrowe umożliwiające poprawną współpracę z minimum dwoma zewnętrznymi monitorami o rozdzielczości minimum 3840x2160. 
•	Czytnik kart multimedialnych min. SDXC,
•	Przycisk dostępu do menu na obudowie, min. dwa przyciski do obsługi menu, 
•	Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 a/c + bluetooth 4.0
•	Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
•	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ 45
•	Dołączony nośnik ze sterownikami	Tak/ Nie*	

8)	Monitor LCD typ 1 ilość sztuk 10
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

LP.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Matryca	Minimum 23” IPS z podświetlaniem LED	Tak/ Nie*	
2.	Złącza 	1 x DisplayPort, 1 x D-SUB, 3 x USB	Tak/ Nie*	
3.	Rozdzielczość, proporcje	1920 x 1080, 16:9	Tak/ Nie*	
4.	Jasność	250	Tak/ Nie*	
5.	Kontrast	Dynamiczny 5000000:1	Tak/ Nie*	
6.	Częstotliwość	Pozioma 30-70, Pionowa 55-70	Tak/ Nie*	
7.	Kąty widzenia	Pionowy 170; Poziom 170	Tak/ Nie*	
8.	Nachylenie	W zakresie od -5 do +20°	Tak/ Nie*	
9.	Wbudowane	Wbudowany HUB USB, obrotowa podstawa, 	Tak/ Nie*	
10.	Pivot 	Tak	Tak/ Nie*	
11.	Dodatkowo	Dołączone kable DisplayPort, VGA, Audio, Zasilający	Tak/ Nie*	
12.	Pobór mocy	Typowo maksymalnie 18W, maksymalnie 22W	Tak/ Nie*	
13.	Certyfikaty i standardy	-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 
-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
14.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

9)	Monitor LCD typ 2 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

LP.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Matryca	20” z podświetlaniem LED	Tak/ Nie*	
2.	Czas reakcji	1 ms (szary – szary)	Tak/ Nie*	
3.	Złącza ( kable )	1 x D-SUB (VGA), 2 x cyfrowe (1 x DVI, 1 x HDMI), Audio (mini-jack 3,5mm), 	Tak/ Nie*	
4.	Rozdzielczość	1920 x 1080	Tak/ Nie*	
5.	Jasność	250	Tak/ Nie*	
6.	Kontrast	80000000:1	Tak/ Nie*	
7.	Częstotliwość	Pozioma 34-80; Pionowa 55-75	Tak/ Nie*	
8.	Kąty widzenia	Pion 160; Poziom 170	Tak/ Nie*	
9.	Głośniki	2W	Tak/ Nie*	
10.	Dodatkowo	Dołączony kabel zasilający.	Tak/ Nie*	
11.	Pobór mocy	Typowo 20W, maksymalnie 22W	Tak/ Nie*	
12.	Certyfikaty i standardy	-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.
-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu	Tak/ Nie*	
13.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

10)	Monitor LCD typ 3 ilość sztuk 4
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Typ	LCD kolorowy 24” panoramiczny, matryca IPS z podświetlaniem LED	Tak/ Nie*	
2.	Plamka	0,270mm	Tak/ Nie*	
3.	Rozdzielczość	1920 x 1200 16:10	Tak/ Nie*	
4.	Jasność	min. 300 cd/m2	Tak/ Nie*	
5.	Kontrast	Typowy min. 1000:1; Dynamiczny min. 1 200 000:1	Tak/ Nie*	
6.	Kąty widzenia (poziom/pion)	178°/178°	Tak/ Nie*	
7.	Czas reakcji matrycy	max 8 ms	Tak/ Nie*	
8.	Pozioma częstotliwość odświeżania	Od 35 do 80 kHz	Tak/ Nie*	
9.	Pionowa częstotliwość odświeżania	Od 50 do 60 Hz	Tak/ Nie*	
10.	Zakres pochylenia w pionie 	W zakresie 25°	Tak/ Nie*	
11.	Zakres obrotu w poziomie (swivel)	+/- 45°	Tak/ Nie*	
12.	Wydłużenie w pionie	Min.: 10 cm	Tak/ Nie*	
13.	PIVOT	Tak	Tak/ Nie*	
14.	Pobór mocy	Typowo max 40W; Spoczynek 0,5W	Tak/ Nie*	
15.	Normy	TCO 5.2, 	Tak/ Nie*	
16.	Inne	Wbudowany zasilacz; OSD; wejścia: DVI-D, Display Port, hub USB wbudowanych 5 portów; głośniki stereo, VESA 100x100; 	Tak/ Nie*	
17.	Certyfikaty i standardy	-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.
-	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu	Tak/ Nie*	
18.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

11)	Monitor LCD typ 4 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Typ	LCD kolorowy 24” panoramiczny, matryca TN z podświetlaniem LED	Tak/ Nie*	
2.	Plamka	0,283 mm	Tak/ Nie*	
3.	Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz	Tak/ Nie*	
4.	Jasność	min. 380 cd/m2	Tak/ Nie*	
5.	Kontrast	Typowy min. 1000:1, dynamiczny 50000000:1	Tak/ Nie*	
6.	Kąty widzenia
(poziom/pion)	170°/160°	Tak/ Nie*	
7.	Czas reakcji matrycy	max 48ms	Tak/ Nie*	
8.	Pozioma częstotliwość odświeżania	Od 35 do 160 kHz	Tak/ Nie*	
9.	Pionowa częstotliwość odświeżania	Od 35 do 230 Hz	Tak/ Nie*	
10.	Zakres pochylenia w pionie (tilt)	w zakresie 30 stopni	Tak/ Nie*	
11.	Obrotowa podstawa 	Tak, w zakresie +/- 45°	Tak/ Nie*	
12.	Wydłużenie w pionie	Min.: 11 cm	Tak/ Nie*	
13.	Pobór mocy	Typowo max 28W; Maksymalnie 31W	Tak/ Nie*	
14.	Normy	Deklaracja IT ECO, 	Tak/ Nie*	
15.	Inne	Wbudowany zasilacz; OSD; wejścia: HDMI, Display Port; zintegrowany hub USB 5 złącz; 	Tak/ Nie*	
16.	Certyfikaty i standardy	-	Monitor musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
17.	Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

12)	Urządzenie wielofunkcyjne  I ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Drukarka 
Prędkość druku min. 39 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 320 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 8 sekund; Automatyczny Podajnik min 560 stron A4 80g/m2;
Automatyczny druk dwustronny; Dołączone materiały eksploatacyjne tego samego producenta co drukarka pozwalające na wydruk 12 tys. str.; Interfejsy: 2 x USB, GigabitEthernet; Wbudowane czcionki: 80 skalowanych czcionek TruType, PCL 5c, PCL 6,PostScript 3; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 54dBA; 
Normatywny cykl pracy miesięcznej 75000; Pobór mocy nie więcej niż 770W podczas drukowania.	Tak/ Nie*	
2.	Kopiowanie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania 300x300dpi; Kopiowanie dupleksowe; Kopiowanie z możliwością ustawienia maksymalnej liczny kopii 99; Powiększanie dokumentu 400%; Pomniejszanie dokumentu 25%.	Tak/ Nie*	
3.	Skanowanie 
Rozdzielczość 1200x1200dpi; Prędkość skanowania cz-b 19 str./min; Skanowanie w kolorze 14 str./min; Formaty zapisywanych plików TXT, PG, PDF, BMP, RTF, PNG, TIFF; 
Pojemność automatycznego podajnika dwustronnego 50 kartek A4.	Tak/ Nie*	
4.	Faksowanie
Rozdzielność faksu 300x300dpi; Liczba stron zapisywana w pamięci 250; Wbudowana funkcja przekazywania faksów, możliwość blokady niechcianych faksów, faks polling oraz DRD; Możliwość wysyłania tego samego faksu do stu adresatów; Ogólne dane uradzenia :
Urządzenie posiadające min 256MB pamięci RAM, Sterowanie za pomocą dotykowego panelu LCD; Technologia druku laserowa lub LED; Urządzenie ma posiadać 3 podajniki papieru z możliwością rozszerzenia o kolejny podajnik; Dołączony program informujący administratora o stopniu zużycia tonera; 	Tak/ Nie*	
5.	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta.	Tak/ Nie*	
6.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

13)	Drukarka sieciowa A4  ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................
 
Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Drukarka 
Prędkość druku monochromatycznego min. 24 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 140 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 7 sekund według normy ISO/IEC 17629; Rozdzielczość 1200x1200dpi. Drukowanie bezpośrednie pików PDF; Automatyczne Podawanie papieru min 200 stron A4 80g/m2; Druk dwustronny; Interfejsy: USB; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 55dBA; Optymalny cykl pracy miesięcznej 2200 stron; Pobór mocy nie więcej niż 485W podczas drukowania; Urządzenie posiadające min 128MB pamięci RAM, Technologia druku laserowa lub LED; Urządzenie ma posiadać 3 podajniki papieru w tym ADF skanera na min. 30 kartek; Dołączony program informujący administratora o stopniu zużycia tonera.	Tak/ Nie*	
2.	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta. 	Tak/ Nie*	
3.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

14)	Drukarka sieciowa A4 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Drukarka 
Prędkość druku monochromatycznego min. 32 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 140 kartek A4; Czas pierwszego wydruku maksymalnie 6 sekund według normy ISO/IEC 17629 ; Rozdzielczość 1200x1200dpi. Drukowanie bezpośrednie pików PDF; Automatyczne Podawanie papieru min 240 stron A4 80g/m2; Automatyczny druk dwustronny; Interfejsy: USB, Host USB, GigabitEthernet; Wbudowane czcionki: 80 skalowanych czcionek TruType, PCL 5c, PCL 6,PostScript 3; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 55dBA; Optymalny cykl pracy miesięcznej 4000 stron; Pobór mocy nie więcej niż 580W podczas drukowania; Urządzenie posiadające min 256MB pamięci RAM, Sterowanie za pomocą dotykowego panelu LCD; Technologia druku laserowa lub LED; Urządzenie ma posiadać 2 podajniki papieru z możliwością rozszerzenia o kolejny podajnik; Dołączony program informujący administratora o stopniu zużycia tonera.	Tak/ Nie*	
2.	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta. 	Tak/ Nie*	
3.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

15)	Urządzenie wielofunkcyjne  II ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Drukarka 
Prędkość druku min. 22 stron /min; Pojemność tac odbiorczych min 320 kartek A4; Czas pierwszego wydruku 8 sekund; Automatyczny Podajnik min 340 stron A4 80g/m2;
Automatyczny druk dwustronny; Dołączone materiały eksploatacyjne tego samego producenta co drukarka pozwalające na wydruk 2 tys. str.; Interfejsy: 2xUSB, RJ45; Wbudowane czcionki: 80 skalowanych czcionek w tym  PCL 5c, PCL 6,PostScript 3; Maksymalny emisja dźwięku podczas pracy 54dBA; Odbiornik papieru minimum 150 arkuszy. Normatywny cykl pracy miesięcznej 45000; Pobór mocy nie więcej niż 500W podczas drukowania.	Tak/ Nie*	
2.	Kopiowanie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania 600x600dpi; Kopiowanie dupleksowe; Kopiowanie z możliwością ustawienia maksymalnej liczny kopii 99; Powiększanie dokumentu 400%; Pomniejszanie dokumentu 25%. Prędkość kopiowania w kolorze min. 20 stron /min. Podajnik ADF 50 arkuszy.	Tak/ Nie*	
3.	Skanowanie 
Rozdzielczość 1200x1200dpi; Prędkość skanowania cz-b 19 str./min; Skanowanie w kolorze 20 str./min; Formaty zapisywanych plików zapisywane po przez e-mail FTP, HTTP, USB, Pojemność automatycznego podajnika dwustronnego 50 kartek A4.	Tak/ Nie*	
4.	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta,	Tak/ Nie*	
5.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

16)	Drukarka wydajna A4 ilość sztk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Prędkość druku mono i kolor 29 stron/min	Tak/ Nie*	
2.	Podajnik papieru na minimum 250 stron 	Tak/ Nie*	
3.	Rozdzielczość druku minimum 1200 dpi	Tak/ Nie*	
4.	Złącza: USB, obsługa IEEE 802.11g, wbudowane dwie karty sieciowe	Tak/ Nie*	
5.	Zainstalowane min. 128 MB pamięci RAM	Tak/ Nie*	
6.	Odbiornik papieru z podajników na min. 250 kartek	Tak/ Nie*	
7.	Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych typu notebook, tablet, smartfon.	Tak/ Nie*	
8.	Ilość czcionek wbudowanych minimum 89 	Tak/ Nie*	
9.	Automatyczny druk dwustronny wbudowany	Tak/ Nie*	
10.	Maksymalne zużycie energii podczas drukowania nie więcej niż 590W.	Tak/ Nie*	
11.	Poziom hałasu maksymalnie 54 dB	Tak/ Nie*	
12.	Obsługa tonerów o wydajności powyżej 6 tys stron.	Tak/ Nie*	
13.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

17)	Drukarka standardowa A4 do wydruku fotografii ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Rozdzielczość min. 600x1200 DPI	Tak/ Nie*	
2.	Prędkość druku kolor, mono min. 30 str / min	Tak/ Nie*	
3.	Automatyczny podajnik dwustronny	Tak/ Nie*	
4.	Obsługiwana gramatura papieru min 280 g/m2	Tak/ Nie*	
5.	Podajniki papieru na min. 220 kartek w tym ADF (skanera) na 30kartek 	Tak/ Nie*	
6.	Interfejs USB, wbudowane dwie karty sieciowe	Tak/ Nie*	
7.	Dołączone wkłady na wydruk minimum 1500 stron.	Tak/ Nie*	
8.	Deklaracja CE wystawiona przez producenta.	Tak/ Nie*	
9.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

18)	Skaner ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Skaner Płaski A4.
Rozdzielczość skanowania min 4800x4800 dpi 48-bitów 	Tak/ Nie*	
2.	Na przednim panelu przyciski ułatwiające obsługę skanera, odpowiadające za wysyłanie skanów na e-mail, kopiowanie, automatyczne skanowanie, tworzenie klików PDF jednostronicowe i wielostronicowych.	Tak/ Nie*	
3.	Możliwość skanowania fotografii A4 z rozdzielczością 6400dpi bez podłączonego komputera.	Tak/ Nie*	
4.	Głębia kolorów wejściowa i wyjściowa minimum 48Bit.	Tak/ Nie*	
5.	Zasilanie przez port USB	Tak/ Nie*	
6.	Certyfikaty i standardy dołączone do oferty:
Deklaracja CE wystawiona przez producenta.	Tak/ Nie*	
7.	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

19)	Notebook typ 1 ilość sztuk 5
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Zastosowanie	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	Oferuję	
1.	Procesor 	Procesor 64 bitowy o architekturze x86.	Tak/ Nie*	
2.	Wydajność obliczeniowa	Procesor dwurdzeniowy/czterowątkowy, min. 2,50 GHz, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 8000 punktów Passmark CPU Mark. Wynik testu procesora należy załączyć do oferty w postaci wydruku z w/w strony. Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 60W. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Tak/ Nie*	
3.	Płyta główna	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 	Tak/ Nie*	
4.	Pamięć RAM	8GB DDR4 2133 MHz w jednym module SO-DIMM; Możliwość rozbudowy do 32GB	Tak/ Nie*	
5.	Pamięć masowa	Minimum 256GB SSD oraz 1TB 7200RPM	Tak/ Nie*	
6.	Ekran	Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080 pikseli.) Matryca antyodblaskowa z podświetlaniem LED o jasności minimum 250 nitów. Kontrast minimum 600:1. Wykonany w technologii niedotykowej.	Tak/ Nie*	
7.	Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 6.0 posiadająca minimum 20EU (Graphics Execution Units).  	Tak/ Nie*	
8.	Klawiatura i touchpad	Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą. Klawiatura w układzie US-QWERTY), musi posiadać minimum 103 klawisze. Touchpad wielodotykowy jednoczęściowy.	Tak/ Nie*	
9.	Multimedia	Czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy 2W. Dwa mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Wbudowana kamera internetowa min. 1280 x 720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy.	Tak/ Nie*	
10.	Bateria i zasilanie	Wbudowana bateria umożliwiająca na pracę minimum 5 godzin; Dołączony szybki zasilacz min 120W.	Tak/ Nie*	
11.	Waga	Max 2,6 kg z baterią.	Tak/ Nie*	
12.	Obudowa	Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z metalu. 	Tak/ Nie*	
13.	BIOS	•	Możliwość odczytania bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
•	Wersji BIOS wraz z bieżącą datą.
•	Numerze seryjnym komputera.
•	Ilości pamięci RAM.
•	Modelu procesora oraz częstotliwości jego taktowania.
•	Modelu dysku twardego wraz z jego numerem seryjnym.
•	Modelu napędu optycznego wraz z jego numerem seryjnym.
•	Możliwość wyłączenia zintegrowanego touchpada.
•	Możliwość wyłączenia karty LAN.
•	Możliwość wyłączenia karty WLAN.
•	Możliwość wyłączenia zintegrowanej karty AUDIO.
•	Możliwość wyłączenia napędu optycznego.
•	Możliwość wyłączenia czytnika kart.
•	Możliwość wyłączenia portów USB.
•	Możliwość wyłączenia modułu Bluetooth.
•	Możliwość wyłączenia zintegrowanej kamery. 
•	Możliwość wyłączenia czytnika linii papilarnych.
•	Możliwość wyłączenia wbudowanego w obudowę notebooka czytnika kart SD.
•	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
•	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
•	Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
•	Możliwość ustawienia opcji braku możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
•	Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.	Tak/ Nie*	
14.	Certyfikaty	•	Certyfikat ISO9001 dla sprzętu producenta sprzętu
•	Deklaracja zgodności CE 
•	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
•	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową 	Tak/ Nie*	
15.	Ergonomia	Aluminiowa podkładka pod nadgarstki; Wbudowana podświetlana klawiatura; Wbudowany czytnik kart SD.	Tak/ Nie*	
16.	Bezpieczeństwo	Złącze typu Kensington Lock 	Tak/ Nie*	
17.	System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
18.	Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej.
Oprogramowanie producenta do zarządzania wbudowanym czytnikiem linii papilarnych
Oprogramowanie producenta do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania producenta jak i sterowników dziejąca w tle.
Oprogramowanie producenta komputera informujące użytkownika o problemach ze złączem zasilania zabezpieczające przed zwarciem w wtyku zasilającym. Oprogramowanie producenta komputera  umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia), umożliwiające analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek (CPU,GPU, HDD, RAM)
Oprogramowanie producenta komputera  zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejsem użytkownika.
Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych poprzez dedykowany port USB nawet w przypadku gdy notebook jest wyłączony i w trybie hibernacji.	Tak/ Nie*	
19.	Porty i złącza	Wbudowane porty i złącza :
•	1x 15-pin VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL), 3x USB w tym ,in 2 złącza w wersji 3.0, (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w trybie hibernacji/uśpienia), czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo, moduł bluetooth 4.0, Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/c, Ilość złączy graficznych oraz USB nie może być osiągnięta za pomocą konwerterów, przejściówek itp. 	Tak/ Nie*	
20.	Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka
Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania,
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego	Tak/ Nie*	

20)	Notebook typ 2 ilość sztuk 6
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości:
FHD (1920x1080) w technologii IPS z podświetlaniem LED przeciwodblaskowy, plamka 0.1989mm .	Tak/ Nie*	
2.		Wydajność obliczeniowa 	Procesor dwurdzeniowy/czterowątkowy, min. 6MB cache, liczba rdzeni min. 4, liczba wątków min. 4. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 8000 punktów Passmark CPU Mark. Wynik testu procesora należy załączyć do oferty w postaci wydruku z w/w strony. Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 25W 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, zaoferowany komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego	Tak/ Nie*	
3.		Pamięć operacyjna RAM	8GB możliwość rozbudowy do min 32GB	Tak/ Nie*	
4.		Parametry pamięci masowej	Min. 1TB GB SATA, 7200 obr./min. 	Tak/ Nie*	
5.		Napęd	Wbudowany napęd obsługujący zapis na nośnikach 4,7 GB	Tak/ Nie*	
6.		Karta graficzna	Minimum 4GB pamięci nie współdzielonej ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL	Tak/ Nie*	
7.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki; Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza, rewind, and fast-forward; Wbudowana w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą o rozdzielczości HD	Tak/ Nie*	
8.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	Minimum 40Wh, 2 cell. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 6 godzin; Zasilacz o mocy min. 65W	Tak/ Nie*	
9.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
10.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE
•	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
11.		Ergonomia	Wbudowana podświetlana klawiatura.	Tak/ Nie*	
12.		Waga i wymiary	Waga max 3 kg z baterią 3-cell
Szerokość: max 420 mm
Wysokość: max 27 mm 
Głębokość: max 285 mm	Tak/ Nie*	
13.		Bezpieczeństwo	1.	BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:
-	możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub kartą SMART lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, 
-	możliwość blokady/wyłączenia gniazda modułu bluetooth, WLAN
-	kontrola sekwencji boot-ącej;
-	możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB
-	BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersji BIOS a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego.
2.	Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3.	Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego	Tak/ Nie*	
14.		Cechy użytkowe	a.	Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4b, 4 szt USB w tym 3 x 3.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD, 
b.	Karta sieciowa LAN Ethernet RJ 45 oraz dwuzakresowa WLAN 802.11a/c działająca w zakresie 5.825 - 5.850 GHz i 2.402 - 2.482 GHz, 
c.	Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad i podświetlaniem.
d.	Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
e.	Napęd optyczny z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania.
f.	Torba: Dwu komorowa, nylonowa
g.	Dołączony nośnik ze sterownikami.	Tak/ Nie*	
15.		Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

21)	Notebook typ 3 ilość sztuk 5
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” w technologii LED o proporcjach minimum 16:10	Tak/ Nie*	
2.		Wydajność obliczeniowa	Urządzenie osiągające  w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny min. 1250 punktów.	Tak/ Nie*	
3.		Pamięć operacyjna RAM	16GB DDR3 1600MHz	Tak/ Nie*	
4.		Parametry pamięci masowej	Min. 256 GB PCIe	Tak/ Nie*	
5.		Wydajność grafiki	Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.0.	Tak/ Nie*	
6.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki, Cyfrowe wejście i wyjście. Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza, Wbudowana w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps)	Tak/ Nie*	
7.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	Min. 48Wh, Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 9 godzin. Zasilacz o mocy maksymalnej min. 60W	Tak/ Nie*	
8.		System operacyjny	Dowolny 64-bitowy umożliwiający poprawną współpracę z pakietem Microsoft Office 2016 oraz z wbudowanymi mechanizmami szyfrowania i zabezpieczenia chronią przed awariami systemu.	Tak/ Nie*	
9.		Elementy wyposażenia	Wbudowana podświetlana klawiatura.	Tak/ Nie*	
10.		Ergonomia	Zamontowany dysk musi być wykonany w technologii flash bez napędu mechanicznego. Komputer musi mieć wbudowane złącze do przesyłania danych z prędkością minimum 20Gb/s.	Tak/ Nie*	
11.		Waga i wymiary	Waga max 1,5 kg z baterią 
Szerokość: max 320 mm
Wysokość: max 20 mm 
Głębokość: max 225 mm	Tak/ Nie*	
12.		Napęd	Dopuszczalny zewnętrzny  DVD-RW	Tak/ Nie*	
13.		Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty i złącza: minimum dwa złącza cyfrowe obsługujące przesyłanie danych takich jak dźwięk z obrazem jednocześnie. 2 szt USB 3.0; 1 x złącze słuchawkowe stereo liniowe wyjście cyfrowe, zintegrowana z płytą główną WLAN 802.11a/c, Klawiatura (układ US –QWERTY), min 102 klawisze, Touchpad z obsługą gestów; Wbudowany moduł Bluetooth 4.2; Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania; Torba: Dwu komorowa, nylonowa; Dołączone i zainstalowane oprogramowanie producenta zainstalowanego systemu pozwalające na: edytowanie plików graficznych z rozszerzeniem *.png, *tiff, *jpg; Oprogramowanie do tworzenia cyfrowych plików wideo za pomocą wbudowanego w laptop złączy o transferze minimum 10 Gb/s. Wbudowane złącza nie mogą być osiągnięte za pomocą adapterów czy przejściówek.	Tak/ Nie*	
14.		Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

22)	Notebook typ 4 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z matowym ekranem 14” o rozdzielczości: 1920x1080 w technologii LED.	Tak/ Nie*	
2.		Wydajność obliczeniowa	Urządzenie osiągające  w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny min. 1315 punktów.	Tak/ Nie*	
3.		Pamięć operacyjna RAM	16GB DDR4 2133MHz	Tak/ Nie*	
4.		Parametry pamięci masowej	Min.500 GB SATA 	Tak/ Nie*	
5.		Wydajność grafiki	Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 3.0. i obsługą GPU Boost, CUDA.	Tak/ Nie*	
6.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki; Klawisze do obsługi wideo i muzyki, min.: volume mute, volume up, volume down; play/pauza; 
Wbudowana w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps)	Tak/ Nie*	
7.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	Min. 40WHr, Li-Polymerowa minimum 3-cell.. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 13 godzin
Zasilacz o mocy maksymalnej 65Watt	Tak/ Nie*	
8.		System operacyjny	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
9.		Certyfikaty i standardy	•	Deklaracja zgodności CE 
•	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową 
•	Komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym i musi znajdować się na liście Windows Certified Products List.	Tak/ Nie*	
10.		Ergonomia	Wbudowana podświetlana klawiatura, Zamontowany dysk musi być wykonany w technologii flash Zamawiający wyklucza użycie napędu mechanicznego. Obudowa notebooka musi mieć wbudowaną lampkę sygnalizującą działanie podłączonego zasilacza.	Tak/ Nie*	
11.		Waga i wymiary	Waga max 1.52 kg z baterią 3-cell
Szerokość: max 330 mm
Wysokość: max 19,5 mm 
Głębokość: max 225 mm	Tak/ Nie*	
12.		Bezpieczeństwo	1.	BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:
-	możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych
-	możliwość ustawienia hasła na dysku 
-	dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, 
-	możliwość blokady/wyłączenia gniazda PCI Express, czytnika linii papilarnych, modułu bluetooth, WLAN
-	kontrola sekwencji BOOT-ącej;
-	możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB
-	BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersji BIOS a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego.
2.	 Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4.	 Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego
5.	 Złącze typu Kensington Lock	Tak/ Nie*	
13.		Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty i złącza: minimum dwa złącza cyfrowe obsługujące przesyłanie danych takich jak dźwięk z obrazem jednocześnie. 4 szt USB 3.0; 1 x złącze słuchawkowe stereo liniowe wyjście cyfrowe, Wbudowana karta WLAN 802.11a/c, Klawiatura (układ US –QWERTY), min 102 klawisze, Touchpad z obsługą gestów; Torba: Dwu komorowa, nylonowa; Dołączone i zainstalowane oprogramowanie producenta zainstalowanego systemu pozwalające na: edytowanie plików graficznych z rozszerzeniem *.png, *tiff, *jpg; Oprogramowanie do tworzenia cyfrowych plików wideo za pomocą wbudowanego w laptop złącza o transferze min 5 Gb/s Wbudowane złącza nie mogą być osiągnięte za pomocą adapterów czy przejściówek.	Tak/ Nie*	
14.		Warunki gwarancji i serwisu	Zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

23)	Tablet typ 1 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Ekran	Matryca min.10”dotykowa o rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli. Matryca fabrycznie zabezpieczona przez producenta powłoką, która chroni przed zarysowaniem. 	Tak/ Nie*	
2.	Parametry pamięci masowej	Zainstalowany dysk min. 64GB	Tak/ Nie*	
3.	Pamięć operacyjna RAM	Pamięć operacyjna min. 8GB DDR3 1600MHz	Tak/ Nie*	
4.	Procesor	Procesor osiągający w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny min. 800 punktów.	Tak/ Nie*	
5.	Pamięć operacyjna RAM	System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit przeinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 8 Professional) lub równoważny. Parametry równoważności :
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS, - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	Tak/ Nie*	
6.	Łączność	Obsługa sieci 4G przez wbudowany z tabletem modem niewystający po za obrys obudowy tabletu. Wbudowany bluetooth 4.0.	Tak/ Nie*	
7.	Porty	Wbudowane złącza: dwa złącza USB, Jedno złącze zasilania, Jedno wyjście na zewnętrzny monitor z obsługą rozdzielczości 2560 x1600, Wbudowane Accelerobetr, czujnik oświetlenia, Wyjście minijack na słuchawki i wejście na mikrofon. Wbudowany przełącznik blokady obracania, Wbudowany czytnik kart SD.	Tak/ Nie*	
8.	Bateria	Praca na baterii osiem godzin.	Tak/ Nie*	
9.	Waga	Waga nie przekraczająca 800 gram	Tak/ Nie*	
10.	Warunki gwarancji	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

24)	Tablet typ 3 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Ekran	Matryca o rozdzielczości min 2048x1536 pikseli wykonana w technologii IPS; Maksymalna przekątna 10 cali;	Tak/ Nie*	
2.	Parametry pamięci masowej	Zainstalowany dysk min. 32 GB	Tak/ Nie*	
3.	Pamięć operacyjna RAM	Pamięć operacyjna minimum 2GB DDR4 	Tak/ Nie*	
4.	System operacyjny	System operacyjny obsługujący złącze Lightning; 	Tak/ Nie*	
5.	Procesor	Procesor minimum czterordzeniowy 64-bitowy.	Tak/ Nie*	
6.	Łączność i fubkcje	Obsługa sieci: 4G przez wbudowany z tabletem modem nie wystający po za obrys obudowy tabletu obsługujący nano-SIM; Bluetooth 4.0, Dwuzakresowa karta sieciowa 2,4GHz oraz 5GHz.Wbudowane: barometr, kamera 8MP ze stabilizacją.	Tak/ Nie*	
7.	Bateria	Praca na baterii min.  dziewięć godzin.	Tak/ Nie*	
8.	Waga	Waga maksymalnie 500gram	Tak/ Nie*	
9.	Warunki gwarancji	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

25 ) Tablet typ 4 ilość sztuk 2
Producent:………………………………………………, Model:……………………………………….. CENA NETTO (PLN)  za 1 szt .................................

Lp.	Typ	Wymagane parametry minimalne	Oferuję	
1.	Ekran	Matryca o rozdzielczości min 2048x1536 pikseli Multi-Touch wykonana w technologii IPS; Maksymalna przekątna ekranu maksymalnie 8 cali;	Tak/ Nie*	
2.	Parametry pamięci masowej	Zainstalowany dysk min. 128GB	Tak/ Nie*	
3.	Pamięć operacyjna RAM	Pamięć operacyjna minimum 1,9 GB DDR3	Tak/ Nie*	
4.	Inne	System operacyjny obsługujący złącze Lightning; Obsługa wbudowanego czytnika linii papilarnych; Wbudowane: barometr, kamera 8MP ze stabilizacją	Tak/ Nie*	
5.	Procesor	Procesor minimum dwurdzeniowy taktowany zegarem 1,5GHz.	Tak/ Nie*	
6.	Łączność	Obsługa sieci: 4G przez wbudowany z tabletem modem nie wystający po za obrys obudowy tabletu obsługujący nano-SIM; Bluetooth 4,2; Dwuzakresowa karta sieciowa 2,4GHz oraz 5GHz.	Tak/ Nie*	
7.	Bateria	Praca na baterii min. dziewięć godzin.	Tak/ Nie*	
8.	Waga	Waga nie więcej niż 350 gram,	Tak/ Nie*	
9.	Warunki gwarancji	Warunki gwarancji i serwisu zgodne z opisem zamieszczonym w rozdziale „Warunki gwarancji i serwisu”	Tak/ Nie*	

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).
Wartość oferowanych urządzeń (opisanych w tabelach) proszę przenieść do Formularza ofertowego wraz z doliczonym podatkiem VAT. Zsumowana wartość oferowanych urządzeń  stanowi Cenę oferty na część nr 1.

Warunki gwarancji i serwisu.  
1.	Okresy gwarancji 36 miesięcy dla pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 19, 20, 23, 24.
2.	Okresy gwarancji 12 miesięcy dla pozycji nr 18, 21, 22, 25
3.	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego dotyczy pozycji 1, 2, 3,  4, 19, 20, 23.
4.	Wykonawca zapewni dostęp do aktualnych sterowników do oferowanego sprzętu. Dostęp realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej — należy w ofercie podać adres strony realizacji wymagania.
5.	Wykonawca zapewni odbiór zużytego sprzętu komputerowego zgodnego rodzajem ze sprzętem oferowanym.

……………………………………………..
miejsce i data oraz podpis osoby uprawomocnionej