**Warszawa, dnia 18 września 2019**

**Zapytanie ofertowe nr 101/2019**

na usługę

***wykonanie hydroizolacji fundamentów***

w

Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: *Miłosz Skierniewski*

e-mail: [m.skierniewski@nencki.gov.pl](mailto:m.skierniewski@nencki.gov.pl); telefon kontaktowy: *22 589 25 29*

Termin zgłaszanie ofert: **nie później niż do dnia 3 października 2019, godz.10:00**

**Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:** Stacja Badawcza Instytutu Biologii Doświadczalnej, Mikołajki, ul. Leśna 13, woj. Warmińsko-Mazurskie

**Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, po umówieniu terminu z Kierownikiem Stacji, tel.+48 692495674 nie później niż do dnia**  26 września 2019r.

**1) Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie hydroizolacji fundamentów dwóch budynków:

**budynek konferencyjno-mieszkalny:**

1. Odkopanie fundamentów na długości 35 mb, około1,1 m gł.
2. Wyrównanie płaszczyzny fundamentu (skucie lub zatynkowanie nierówności) ca 30% powierzchni,
3. Gruntowanie powierzchni fundamentu dedykowanym preparatem gruntującym 35 mb,
4. Nałożenie warstwy izolacyjnej wykonanej z masy bitumicznej 35 mb,
5. Ułożenie izolacji z folii kubełkowej 35 mb,
6. Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów,
7. Ułożenie opaski budynku z płytek chodnikowych (50x50x7 cm, kolor szary, spadek od budynku >3%) wraz z obrzeżem chodnikowym (100x25x8 cm, kolor szary) 35 mb.

**budynek hodowlano-badawczy:**

1. Odkopanie fundamentów na długości 36 mb, około 1, 1 m gł.
2. Wyrównanie płaszczyzny fundamentu (skucie lub zatynkowanie nierówności) ca 30% powierzchni,
3. Gruntowanie powierzchni fundamentu dedykowanym preparatem gruntującym 36 mb,
4. Nałożenie warstwy izolacyjnej wykonanej z masy bitumicznej 36 mb,
5. Ułożenie izolacji z folii kubełkowej 36 mb,
6. Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów,
7. Ułożenie opaski budynku z płytek chodnikowych (50x50x7 cm, kolor szary, spadek od budynku >3%) wraz z obrzeżem chodnikowym (100x25x8 cm, kolor szary) 36 mb.

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odebrania każdej z wymienionych prac protokołem bez zaostrzeń.

**2) Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena**

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania i zawierać następujące informacje i dokumenty:

A. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

B. Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie od minimum roku, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego.

E. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

F. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **MIKOŁAJKI – hydroizolacja fundamentów**

G. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

H. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%)

**3) Dodatkowe informacje**

* W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.
* Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.